**ПАРТИЈА 5**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА – Антикорозивна заштита дела металне ограде врата и решетки на прозорима у ДБ Диљска**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **ОПИС** | **количина** | **Јединица****мере** | **Цена без ПДВ-а**  | **Укупно без ПДВ-а** | **Укупно са** **ПДВ-ом** |
| **1.** | Чишћење металних површина од продуката корозије ручним алатом до степена чистоће St2 у складу са стандардом SRPS EN 8501-3очишћене кородирне повришне премазати антикорозионом конвертором рђе (Monil RS или слицним)храпављење комплетних површина ручним алатом (брусном хартијом или челичним четкама) и уклањање слабо везивних делова претходне нанесене деградиране заштите отпрашивање комплетних површина, наношење једног основног премаза на бази алкидних смола и одабраних антикорозивних пигмената у називној дебљини сувог филма d= 20-25umнаношење два заштитна премаза на бази алкадних смола и одабраних декоративних пигмента у називној дебљини сувог филма d=40-50 um у нијанси према захтеву наруциоца радова а према RAL-karti | **43,9** | **m2**  |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |

**Напомена:**

* **Јединичне цене морају бити фиксне.**

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:** Београд, улица Диљска 12,Дневни боравак Диљска
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја октобра 2016.године. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2016. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**ПАРТИЈА 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА - објекат А**  |  |
| **Санација олука са грејачима олука за отапање леда и снега у хоризонталним и део вертикала у Д.Б. Бежанијска коса, ул. Исмета Мујeзиновића бр. 4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **ЈЕД.МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЈЕД. ЦЕНА** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | **УКУПНО СА ПДВ-ом** |
| 1 | Довоз, истовар, монтажа експлатација цевасте покретне скеле за приступ интервенцији са дворишне стране објекта (4 померања).  |   |   |   |   |  |
|   | Обрачун по м2. | м2 | 68,00 |  |  |  |
| 2 | Пажљива демонтажа набреклог бродског пода оштећеног од прокишњавања спојева хоризонталних и вертикалних олука ( опшивка бродског пода је са доње стране стреха). Чишћење истог од ексера и лагеровање. |   |   |  |  |  |
|   |  Обрачунава се по м2. | м2 | 21,00 |  |  |  |
| 3 | Демонтажа грејача из хоризонталних олука прерада спојева хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима са израдом дилатационих спојева на преломима падова (дилатационе спојеве извести јер услед великих разлика температура када су укључени грејачи или нису, шири се и скупља хоризонтални олук и падају спојеви).  |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по комаду. | ком | 7,00 |  |  |  |
| 4 | Чишћење хоризонталних олука од разног талога, прање истих и поновна монтажа грејача.  |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по м1. | м1 | 180,00 |  |  |  |
| 5 | Радионичка израда розетни од пластифицираног браон лима на месту пролаза вертикала кроз стреху (дрвену опшивку од бродског пода) и монтажа исте са израдом дилатација минимум 20мм дим.250x250мм.  |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по комаду. | ком | 10,00 |  |  |  |
| 6 | Украјање бродског пода. Свођење на праву меру, прикивање за подконструкцију и фарбање.  |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по м2. | м2 | 21,00 |  |  |  |
| 7 | Набавка материјала, радионичка припрема и монтажа грејних секција дужине 72м, са прерадом спојних каблова и грејача ("HEMSTEDT" Germany) или сличних каректиристика, и уградњу истих на пластичним дистанцерима MS 3/ 5,6мм -6,5 мм на сваких 0,5м у два реда , отпором 27,78 W/м1, 230 V, као четири посебне јединице. |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по комаду. | ком | 8,00 |  |  |  |
| 8 | Набавка и уградња сензора влаге и температуре олучни типа 3354 произвођача "SOBEL" или слично. |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |
| 9 | Набавка и уградња термостата аналогна ТМ ТЕ 077 230 V , V16A, 0+60˚ |   |   |  |  |  |
|   | Обрачун по комаду. | ком | 4,00 |  |  |  |
| 10 | Набавка, довоз и монтажа алуминијумске покретне скеле, висине 8м1 (две монтаже-демонтаже)  |   |   |   |   |  |
|   | Обрачун паушално. | паушално | 1,00 |  |  |  |
| **УКУПНО ОБЈЕКАТ А :** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЗ** | **СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА - објекат Б****УГРАДЊА ГРЕЈАЧА У ОЛУКЕ објекат ДБ Шекспирова, Шекспирова бр.8,Београд** | **ЈЕД.****МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЈЕД.** **ЦЕНА** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** | **УКУПНО СА ПДВ-ом** |
|  |  |
| 1. | Набавка, испорука и уградња опреме у постојећи разводни орман у приземљу објекта, која је неопходна за заштиту инсталационих каблова и аутоматски рад система грејних каблова на крову објекта. У постојећи разводни орман се уграђује следећа опрема: |   |   |   |   |  |
|   | - Једнополни аутоматски осигурач C60N, 16A, 220V, 50Hz, карактеристике окидања C, proizvođača Schneider Electric ili sl. | kom | 10 |   |   |  |
|   | - Једнополни аутоматски осигурач C60N, 20A, 220V, 50Hz, карактеристике окидања C, proizvođača Schneider Electric ili sl. | kom | 1 |   |   |  |
|   | - Контактор 25A | kom | 6 |   |   |  |
|   | - Дигитални контролер | kom | 1 |   |   |  |
|   | Све комплет са сабирницама, натписним плочицама, као и осталим ситним материјалом потребним за шемирање постојећег разводног ормана. Са унутрашње стране врата у џеп ставити примерак блок шеме са опремом у разводном орману за систем грејних каблова. | ком | 1 |  |  |  |
| 2.  | Сензор за детекцију влаге и температуре, у комплету са монтажном кутијом и напојним каблом. | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Разводна кутија, материјал термопластика, степен заштите ИП65, са потребним прибором за спајање грејног кабла. | ком | 10 |  |  |  |
| 4.  | Монтажна трака за постављање у хоризонталне олуке | ком | 10 |  |  |  |
| 5. | Монтажна трака за постављање у вертикалне олуке | ком | 11 |  |  |  |
| 6. | Грејни кабл дужине 62,6 m | ком | 1 |  |  |  |
| 7. | Грејни кабл дужине 105,6 m | ком | 1 |  |  |  |
| 8. | Грејни кабл дужине 29,8 m | ком | 2 |  |  |  |
| 9. | Грејни кабл дужине 80,6 m | ком | 1 |  |  |  |
| 10. | Грејни кабл дужине 25 m | ком | 1 |  |  |  |
| 11.  | Грејни кабл дужине 48 m | ком | 1 |  |  |  |
| 12.  | Грејни кабл дужине 48 m | kom | 1 |  |  |  |
| 13. | Набавка, испорука и полагање инсталационог кабла N2XH-J, 3x2,5mm2 | m | 210 |  |  |  |
| 14. | Испитивање и пуштање у рад система грејних каблова и обука корисника са предајом документације | паушално | 1 |  |  |  |
| 15. | Израда БЛОК шеме система грејних каблова са опремом која је уграђена у разводни орман. | паушално | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО ОБЈЕКАТ Б :** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **УКУПНО ОБЈЕКАТ А** |  |  |
| **УКУПНО ОБЈЕКАТ Б** |  |  |
|  **РЕКАПИТУЛАЦИЈА А+Б:**  |  |  |

**Напомена:**

* **Јединичне цене морају бити фиксне.**

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА ( А+Б) :**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова: ОБЈЕКАТ А: Дневни боравк Сунце, ул.Исмета Мујазиновића 4,Бежанијска коса,Београд;**

 **ОБЈЕКАТ Б: Дневни боравак Шекспирова, ул. Шекспирова бр.8, Савски Венац, Београд.**

* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће се разматрати).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја октобра 2016.године. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2016. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)