**ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК**

**ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ**

**Б Е О Г Р А Д**

**Број: 2598/4-б**

**29.08.2019.**

**ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Jавна набавка бр. 06/19 - отвореном поступку**

**РАДОВИ У ДНЕВНИМ БОРАВЦИМА ПО ПАРТИЈАМА**

**Партија 1: Грађевинско, занатски и монтажни радови;**

**Партија 2: Радови на реконструкцији водоводне мреже;**

**Партија 3: Радови на реконструкцији хидрантске инсталације;**

**Партија 4: Санација купатила са уградњом санитарне опреме;**

**Партија 5: Грађевинско-занатски радови на санацији плафона у ДБ Борска;**

**Партија 6: Молерски радови у дневним боравцима.**

**август 2019. године**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2598/1 од 20.08.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2598/2 од 20.08.2019. године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**За јавну набавку број 06/19 – Радови у дневним боравцима Центра, по партијама**

**Отворени поступак**

|  |  |
| --- | --- |
| Поглавље | Назив Поглавља |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста;техничке карактеристике-спецификација; место извођења радова; гарантни рок |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и76.Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75.Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| X | Oбразац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75.Закона у поступку јавне набавке мале вредности |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |
| XIII | Списак изведених радова |
| XIV | Потврда лица коме су радови изведени |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о Наручиоцу**

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Адреса: Светозара Марковића 85а, Београд

ПИБ:101288696

Матични број: 07019157

Интернет страница Наручиоца: www.centarbgd.org.rs

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке су радови у дневним боравцима Центра, по партијама и то:

Партија 1: Грађевинско, занатски и монтажни радови;

Партија 2: Радови на реконструкцији водоводне мреже;

Партија 3: Радови на реконструкцији хидрантске инсталације;

Партија 4: Санација купатила са уградњом санитарне опреме;

Партија 5: Грађевинско-занатски радови на санацији плафона у ДБ Борска;

Партија 6: Молерски радови у дневним боравцима.

Конкурсна документација је објављена на порталу Управе за јавне набавкe, Порталу службеног гласника РС и на интернет страници Центра: [www.centarbgd.org.rs](http://www.centarbgd.org.rs) са којих се и може преузети.

**4. Процењена вредност јавне набавке је: 8.708.938,80 динара.**

Процењена вредност по партијама:

**Партија 1: Грађевинско, занатски и монтажни радови** - Дин 351.370,00

**Партија 2: Радови на реконструкцији водоводне мреже**  - Дин 1.608.707,00

**Партија 3: Радови на реконструкцији хидрантске инсталације** - Дин 767.138,00

**Партија 4: Санација купатила са уградњом санитарне опреме** - Дин 3.093.593,80

**Партија 5: Грађевинско-занатски радови на санацији плафона у ДБ Борск**а

- Дин 215.680,00

**Партија 6: Молерски радови у дневним боравцима** - Дин 2.672.450,00

**5. Циљ поступка се спроводи ради закључења уговора.**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

**6. Резервисана јавна набавка**

Није у питању резервисана јавна набавка

**7. Електронска лицитација**

Не спроводи се електронска лицитација

**8. Контакт (лице или служба)**

Контакт особа: Јадранка Чаваљуга, службеник за јавне набавке Центра, Светозара Марковића 85а, Београд.

Факс: 011/ 3620 414

E mail\_ [nabavka@centarbgd.org.rs](mailto:nabavka@centarbgd.org.rs)

Радно време је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.

**9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:**

Одлуку о додели Уговора Наручилац ће донети у року од 25 (двадесет и пет) дана од дана јавног отварања понуда.

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке број 06/19 су радови у дневним боравцима Центра.

Техничка спецификација дефинисана је у поглављу III конкурсне документације.

* **Назив и ознака из општег речника набавки:**

**ОРН:45000000-7 - Грађевински радови**

**ОРН: 45232152-2 - Радови на изградњи пумпних станица**

**ОРН: 42131160-5 - Хидранти**

**ОРН: 45211310-5 - Радови на изградњи купатила**

**ОРН: 45111220-6 - Радови на крчењу**

Предметна јавна набавка је обликована у 6 партија.

**III ОПИС; ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА; МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ.**

**Места за извођење радова зависно од партије:**

* Дневни боравак Обреновац, ул Војводе Мишића 132

тел: 011/8720-398

* Дневни боравак Шекспирова број 8,

тел: 011/266 2745, 3675658, Факс: 266 2328

* Дневни боравак Корнелија Станковића 13,

тел: 011/243 5115

* Дневни боравак „ Сунце“, Бежанијска коса 4а

062 882 33 58

- Дневни боравак Борска, Борска 92

Тел: 011/3514-332

**- Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.**

**- Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.**

**- Рок за извођење радова: најкасније до краја новембра 2019. године.**

***Контролу и стручни надзор над изведеним радовима врши надзорни орган.***

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:**

**I УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

**1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:**

1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републикe Србије или стране државе када има седиште на њеној територији ( члан 75. став 1. тачка 3. Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

**1.2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона подизвођач мора да испуњава услове из члана 75.став1.тачка 1,2 и 4.Закона.

**1.3.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став1.тачка 1,2 и 4.Закона.

***Понуђач / Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1),2) и 4) ЗЈН.***

***Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона од тачке 1,2,4., дефинисане конкурсном документацијом.***

**II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА**

**1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:**

**1.1.** Да располаже довољним **кадровским капацитетом:**

Потребно је да **понуђач** има:

- 1 (једно) лице - одговоран извођач радова који поседује личну лиценцу врсте 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње или 400 – Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације или 401- Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, или 800- Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње.

**Докази:**

-копија лиценце;

- потврда Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценца важећа;

-копију уговора о радном ангажовању (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и слично).

**Напомена:** Наручилац задржава право провере исказаних података.

**1.2.** Да располаже довољним **пословним капацитетом**:

Да је понуђач у периоду од пет годинa пре објављивања позива за подношење понуда, изводио исте или сличне радове на најмање 3 (три) објекта.

**Докази:**

**- Образац XIII – Списак изведених радова**

(У списак понуђач уписује назив лица коме су радови изведени, врста изведених радова, број и датум уговора/фактуре/а)

**- уговори/фактуре,** који су наведени/е у Обрасцу XIII – Списак изведених радова

**Напомена:** Понуђач може доставити Уговор или фактуру, као доказ о изведеним референтним радовима. Уколико се из уговора не може утврдити да се односи на референтне радове (нпр. Уговор о пословној техничкој сарадњи и сл.), уз такав уговор потребно је доставити и **спецификацију изведених радова** која мора бити потписана и оверена од стране лица коме су радови изведени и извођача радова.У спецификацији изведених радова, потребно је навести које су врсте изведени радови.

**- Достављање потврде лица коме су радови изведени – Образац XIV**

Потврдом се потврђује да је понуђач извео радове у року и у свему у складу са уговором/фактуром, наводећи врсту изведених радова. У Конкурсној документацији се налази Образац XIV - Потврда лица коме су радови изведени, који се фотокопира у потребном броју примерака и доставља уз Списак изведених радова, за сваки приложени уговор/фактуру. Потврда лица коме су радови изведени, мора имати датум издавања и бити потписана од лица коме су радови изведени, односно оверена и потписана од стране одговорног лица.

**Напомена:** Уколико је Извођач извео више радова истом лицу, што доказује прилагањем већег броја уговора/фактура, није неопходно доставити потврду за сваки уговор/фактуру, већ је довољно доставити једну потврду за све радове изведене том лицу.

**\* *Списак изведених радова понуђача, са набројаним доказима у прилогу****, доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа; у случају подношења заједничке понуде задати услов о пословном капацитету понуђача чланови групе понуђача испуњавају заједно; образац се може фотокопирати у случају веће референц листе понуђача – већег броја изведених радова, одн. података; уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету понуђача*

**1.3.**Услов у погледу **финансијског капацитета**, односно да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

**Доказ:**Уколико је понуђач правно лице, или предузетник ПДВ обвезник или предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:

* Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

*\* Овај доказ понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.*

*\*\*У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, испуњава сваки члан групе понуђача посебно.*

*\*\*\*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражени доказ о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.*

**1.4. Обилазак дневних боравака у којима ће се вршити радови, за партију за коју понуђач подноси понуду**

Понуђачи могу да изврше обилазак објеката у којима ће се извршити радови, за партију за коју су заинтересовани, у циљу упознавања са свим елементима техничке спецификације и условима рада у појединим дневним боравцима.

Заинтересовано лице може извршити обилазак објеката након објављивања позива за подношење понуда, и то радним данима у периоду од 02.09.2019.године до 13.09.2019. године. Термин обиласка понуђач договара са Танасковић Слободаном, особом за контакт, на телефон број 062 882 33 80.

Заинтересовано лице је дужно да најкасније 1 (један) дан пре обиласка Наручиоцу потврди свој долазак.

Приликом самог обиласка неопходно је да лица која врше обилазак имају писано овлашћење које мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Обилазак дневног боравка биће омогућен само лицима за које је достављено писано овлашћење на наведени начин.

**НАПОМЕНА:** ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОКАЗЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСПУЊЕЊЕ ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА ДОСТАВИ УЗ ПОНУДУ, ИНАЧЕ ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ **НЕПРИХВАТЉИВОМ** И НЕЋЕ БИТИ УЗЕТА У РАЗМАТРАЊЕ.

**III УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу IX конкурсне документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона од тачке 1,2,и 4., дефинисане конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

***Уколико понуду подноси група понуђача*** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

***Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем*** понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац Изјаве дат је у Поглављу X конкурсне документације).

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани начин.

*Понуђач / Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1) од 3) ЗЈН.*

**V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

* **Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена**

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оргиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – каталози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

* **Начин на који понуда мора да буде сачињена**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Светозара Марковића 85А, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку - Радови у дневним боравцима Центра, партија број (навести број и назив партије за коју се понуда подноси) ЈН број 06/19- НЕ ОТВАРАТИ ".**

 **Понуда се сматра благовременом уколико је примљена и оверена печатом пријема од стране Наручиоца, без обзира на начин на који је послата до 10:00 часова 27.09.2019. године.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

** Јавно отварање понуда одржаће се\_\_\_27.09.2019. године у 10:30 часова, у просторијама Наручиоца на адреси: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светoзара Марковића 85а, Београд, (сала за састанке, соба бр.21).**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку јавног отварања понуда.

***Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварање вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремена понуда.***

* **Понуда мора да садржи:**

**- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен** (Поглавље VI конкурсне документације);

**- Изјаву о испуњавању услова из члан 75. Закона** (Поглавље IX конкурсне документације);

**- Споразум којим се понуђачи из групе** међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;

**- Модел уговора** - Понуђач ће Модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом Модела уговора (Поглавље VII конкурсне документације);

**- Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XI конкурсне документације);

**- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII конкурсне документације);

**- Писмо о намерама банке да изда средство финансијског обезбеђења Уговора**

- Уколико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и **Образац трошкова припреме понуде,** потписан и печатом оверен (поглавље VIII у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

* **Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

* **Начин измене, допуне и опозива понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју , Београд, улица Светозара Марковића 85а, са назнаком:

- **„ Измена понуде за јавну набавку - Радови у дневним боравцима Центра, ЈН број 06/19- НЕ ОТВАРАТИ"** или

**-„ Допуна понуде за јавну набавку - Радови у дневним боравцима Центра, ЈН број 06/19- НЕ ОТВАРАТИ"** или

- **„ Опозив понуде за јавну набавку - Радови у дневним боравцима Центра, ЈН број 06/19- НЕ ОТВАРАТИ"**

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

* **Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

* **Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, Наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

* **Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- податке о члановима групе који ће бити носиoци посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем.

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**1. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, места вршења радова као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде**

**1.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

* **Захтев у погледу рока извршења радова:**

Понуђач је дужан да радове који су предмет набавке изведе најкасније до краја новембра 2019.године.

* **Захтев у погледу рока важења понуде:**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

* **Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:**

Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима.

Обрачун пореза на додату вредност се врши у складу са одредбама Закона о ПДВ-у («Службени гласник РС» бр.83/2015)

Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да искаже јединичну цену, као и укупно понуђену цену радова, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде са обрасцем структуре цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац понуде са обрасцем структуре цене, понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

* **Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке**

Понуђач мора уз понуду да достави Писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла.

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама пословне банке којим пословна банка понуђача исказује обавезу да ће, у року од 10 дана по закључивању уговора са Наручиоцем у овој јавној набавци, издати понуђачу банкарску гаранцију за:

1. добро извршење посла у корист Наручиоца, која ће бити безусловна, платива на први позив, у висини од **10% од процењене вредности набавке за партију за коју подноси понуду.** Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дуже од рока важења уговора.

2. **отклањање недостатака у гарантном року** (који не може бити краћи од две године), која ће бити безусловна, платива на први позив, у висини 5**% од процењене вредности набавке за партију за коју подноси понуду.**  Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

**Уколико конкурише за више партија писмо о намерама банке да изда гаранцију мора да се односи на сваку партију појединачно.**

Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција може бити реализована (наплаћена) ако понуђач:

* не извршава или неблаговремено или неуредно извршава своје уговорне или законске обавезе у вези са закљученим уговором;
* ако у току реализације уговора поступа противно прихваћеним обавезама и условима из ове конкурсне документације и уговора;
* ако Наручиоцу својим понашањем у вези са предметним послом причини штету.

Средства финансијског обезбеђења треба да гласе на Наручиоца. Основни подаци о Наручиоцу су:

**Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Светозара Марковића 85 а, Београд.**

**Порески идентификациони број: 101288696**

**Матични број: 7019157**

**Број рачуна: 840-1620-21**

**Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, Наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

* **Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

* **Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:**

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 06/19", на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју , Београд, Улица Светозара Марковића 85а,

- електронским путем на адресу: nabavka@centarbgd.org.rs.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатнке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако Наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона (односно комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки).

* **Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:**

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

* **Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена".**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени гарантни рок на изведене радове и уграђену опрему као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико и после тога две понуде буду једнаке, најповољнија понуда ће се изабрати жребањем, уз присуство свих понуђача.

* **Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

**Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**Разлози због којих понуда може бити одбијена**:

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, Наручилац ће одбити понуду и ако:

* понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
* понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
* **Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:**
* **ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права обавезно садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу Наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, са назнаком броја и предмета партије/а за коју/е се подноси захтев;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл.156. Закона, у износу од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 5-15, сврха: ЗЗП; Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, бр. јавне набавке 06/19, корисник: Буџет Републике Србије, којом се потврђује да је уплата таксе и извршена.

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка Наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема, поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, Светозара Марковића 85 а, са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке радова - Радови у дневним боравцима Центра, по партијама, за \_\_\_\_\_партију (уписује се број партије/а за коју/е се подноси захтев), ЈН бр. 06/19 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, интернет старници Центра, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

**РОКОВИ У ПОСТУПКУ КОНКРЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Рок** за достављање записника о отварању понуда понуђачима – 3 дана по отварању понуда;

**Рок** за доношење одлуке о додели уговора – 25 дана од отварања понуда;

**Рок** за објављављивање образложене одлуке о додели уговора – 3 дана од дана доношења одлуке, на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.

**Рок** за подношење захтева за заштиту права понуђача – десет дана од објављивања образложене одлуке о додели уговора;

**Рок** за достављање уговора најповољнијем понуђачу – 8 дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права понуђача;

**Рок** за објављивање Обавештења о закљученом уговору о јавној набавци – у року од 5 дана од дана закључења уговора. Обавештење се објављује на Порталу јавних набавки, и на интернет страници Центра.

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда за јавну набавку у отвореном поступку: Радови у дневним боравцима Центра

**ЈН број 06/19**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адреса седишта понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**E- mail адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Текући рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Потписник уговора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Особа за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Да квалитетно извршимо извођење радова у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

а) самостално б) са подизвођачем в) заједничка понуда

Напомена: Заокружити једну од горе понуђених опција

* **Навести податке о подизвођачима**

**(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)**

|  |  |
| --- | --- |
| **подаци о подизвођачима** | |
| 1. | |
| НАЗИВ |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| E- mail: |  |
| опис и обим повереног посла- део предмета набавке:  -врста посла:  -висина процента укупне вредности набавке (максимум 50%): |  |

**2.**

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| -опис и обим повереног посла- део предмета набавке:  -врста посла:  -висина процента укупне вредности набавке (максим. 50%): |  |

**3**.

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  |
| ТЕЛЕФОН: |  |
| ФАКС: |  |
| ЖИРО РАЧУН: |  |
| БАНКА: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ БРОЈ: |  |
| E- mail: |  |
| -опис и обим повереног посла- део предмета набавке:  -врста посла:  -висина процента укупне вредности набавке (максим. 50%): |  |

*Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачима“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, потребно је да се наведени образац попуни и достави за сваког подизвођача.*

● Понуђач остаје у искључивој обавези и одговорности за извршење уговорне обавезе;

* **Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **подаци о члановима групе заједничке понуде** | | |
| **1** | | |
| НАЗИВ: | |  |
| СЕДИШТЕ: | |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: | |  |
| ТЕЛЕФОН: | |  |
| ФАКС | |  |
| ЖИРО РАЧУН: | |  |
| БАНКА: | |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | |  |
| ПИБ БРОЈ: | |  |
| E- mail: | |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА | |  |
| **2** | | |
| НАЗИВ: |  | |
| СЕДИШТЕ: |  | |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: |  | |
| ТЕЛЕФОН: |  | |
| ФАКС: |  | |
| ЖИРО РАЧУН: |  | |
| БАНКА: |  | |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  | |
| ПИБ БРОЈ: |  | |
| E- mail: |  | |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА: |  | |
| **3.** | |  |
| НАЗИВ: | |  |
| СЕДИШТЕ: | |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ: | |  |
| ТЕЛЕФОН: | |  |
| ФАКС | |  |
| ЖИРО РАЧУН: | |  |
| БАНКА: | |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | |  |
| ПИБ БРОЈ: | |  |
| E- mail: | |  |
| ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА | |  |

*Напомена: Табелу „Подаци о члановима групе заједничке понуде “ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, потребно је да се наведени образац попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

***ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА***

Радови у дневним боравцима Центра

**ЈН број 06/19**

***СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ГРАЂЕВИНСКО, ЗАНАТСКИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ***  ***ПАРТИЈА 1*** | | | | | |
| **Ред.бр.** | ***ВРСТА РАДОВА*** | ***Јед. мере*** | **Кол.** | **Једин. цена** | **УКУПНО** |
| **1** | ***ДОДАТНИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |
| 1.1 | *Набавка, довоз и инсталирање клима уређаја типа Midea MSMAC-18HRN1-QC2 (MA1), 18000btu или слично са израдом инсаталација у дужини од 8м, до спољне јединице, а спољну јединицу монтирати на висини од 6м заједно са одводом кондеза на 2м од унутршње јединице.* |  |  |  |  |
| *Обрачун по комаду.* | *ком* | 1.00 |  |  |
| 1.2 | *Набавка и уградња самолепљиве УВ фолије које одбијају загревање просторије са спољне старане приликом летњих врућина и смањују бљесак светлости у самој просторији. Фолију укројити по оквирима Ал столарије са унутрашње стране прозора.* |  |  |  |  |
|  | *Обрачун по м2.* | *м2* | 42.00 |  |  |
| 1.3 | *Набавка потребног материјала, радионичка израда, довоз и монтажа на самом објекту прозорских крила дим.95\*115цм комплет са одговарајућим оковом.У цену урачунати и демонтажу термопан стакла са АЛ пречкама и прилагодити крилни отвор на на већ постојећој конструкцији отвора.* | *ком* | 3.00 |  |  |
| 1.4 | *Монтажа цевасте фасадне скеле са израдом платформе за рад на висини од 3м.Чишћење постојеће металне конструкције од корозије, минизирање исте и фарбање металик бојом у два независна слоја.* |  | 26.50 |  |  |
|  | *Обрачун по м2.* | *м2* |  |  |  |
| 1.5 | *Обијање подних керамичких плочица на улазном делу терасе, утовар шута и одвоз на градску депонију.* |  | 36.00 |  |  |
|  | *Обрачун по м2.* | *м2* |  |  |  |
| 1.6 | *Нбавка потребног материјала, довоз противклизних подних керамичких плочица домаће производње са уградњом на флексибилном лепку у комплету са фуговањем. (димензије и дезен бира Инвеститор)* |  | 36.00 |  |  |
|  | *Обрачун по м2.* | *м2* |  |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | | | |  |
|  |  |  |  | ПДВ: |  |
|  | | УКУПНО са ПДВ-ом: | | |  |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ,(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:** Београд, општина Савски венац, улица Шекспирова бр.8, Дневни боравак Шекспирова.
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДБ ШЕКСПИРОВА**  **ПАРТИЈА 2**  **Табела 1** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **ЈЕД. МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЈЕД. ЦЕНА** | **УКУПНО** |
| **1** | **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1.1 | Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа Армстронг како не би дошло до оштећења.Извођач је дужан да о свом трошку набави, транспортује и замени све оштећене елементе новим, уколико дође до оштећења. Све елементе одложити на место које одреди инвеститор до поновне уградње. Датом позицијом предвидети и лако монтажну радну скелу. |  |  |  |  |
| Обрачун по м2 | м2 | 49.80 |  |  |
| 1.2 | Демонтажа гипсаних маски РШ= 80цм на водоводним вертикалама В6 и В3. Сав демонтирани материјал изџакирати и изнети на привремену депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 12.00 |  |  |
| 1.3 | Скидање постојеће изолације са видних водоводних поцинкованих цеви ( циркулациона,хладна и топла ) у подрумским и ходничким просторијама . Датом позицијом предвидети и лако монтажну радну скелу. Инсталације се налазе на висини од 4м. Сав демонтирани материјал, лагеровати на депонију коју одреди инвеститор . |  |  |  |  |
| Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 95.00 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 144.11 |  |  |
|  | 1" | м1 | 88.20 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 58.20 |  |  |
|  | 6/4" | м1 | 48.02 |  |  |
|  | 2" | м1 | 28.98 |  |  |
| 1.4 | Демонтажа комплетног хоризонталног поцинкованог развода (хладна, топла и циркулациона) у подрумским просторијама, вертикале В6 и В3 и плафонског развода кроз ходник. Комплетан демонтирани материјал лагеровати на привремену депонију. Датом позицијом предвидети лако монтажну скелу за рад на висини до 4м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 139.00 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 144.11 |  |  |
|  | 1" | м1 | 114.60 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 58.20 |  |  |
|  | 6/4" | м1 | 48.02 |  |  |
|  | 2" | м1 | 28.98 |  |  |
| 1.5 | Обијање свих продора димензије 30\*20цм кроз плочу и зидове за пролаз водоводне инсталације. Сав шут прикупити, изџакирати и извести на привремену депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по отвору. | ком | 24.00 |  |  |
| 1.6 | Набавка, довоз потребног материјала и израда водоводних инсталација од Aquaterm PP-R цеви са одговарајућим фазонским комадима и причвршћивање за зидове и плафоне одговарајућим обујмицама на сваких 1,5м .Датом позицијом предвидети лако монтажну скелу за рад на висини до 4м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 одговарајућег пречника. |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 139.00 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 144.11 |  |  |
|  | 1" | м1 | 114.60 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 58.20 |  |  |
|  | 6/4" | м1 | 48.02 |  |  |
|  | 2" | м1 | 28.98 |  |  |
| 1.7 | Набавка и монтажа Aquaterm PP-R ventil -točak на одговарајућој мрежи и одговарајућег пречника. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | 1/2" | ком | 5.00 |  |  |
|  | 3/4" | ком | 11.00 |  |  |
|  | 1" | ком | 9.00 |  |  |
|  | 5/4" | ком | 7.00 |  |  |
|  | 6/4" | ком | 5.00 |  |  |
|  | 2" | ком | 4.00 |  |  |
|  | вирбла са поцинкованом капом Ф 1/2" | ком | 42.00 |  |  |
|  | неповратни вентил од 2" | ком | 1.00 |  |  |
| 1.8 | Набавка материјал, транспорт и постављање изолације за видне водоводне инсталације хладне воде у подрумским просторијама, типа армафлекс или к-флекс или слично, дебљине 13мм. Изолација је потребно да садржи парну брану. За лепљење изолације користити адекватан лепак за ту намену. Изолацију поставити преко свих цеви и спојних комада. Датом позицијом предвидети и лако монтажну радну скелу. Инсталације се налазе на висини од 4м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | **хладна вода** |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 66.90 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 114.11 |  |  |
|  | 1" | м1 | 60.80 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 58.20 |  |  |
|  | 6/4" | м1 | 48.02 |  |  |
|  | 2" | м1 | 28.98 |  |  |
| 1.9 | Набавка материјал, транспорт и постављање изолације од екструдираног полиетилена за видне водоводне инсталације топле воде и циркулације у подрумским просторијама, типа пламафлекс или слично, дебљине 13мм. За лепљење изолације користити адекватан лепак за ту намену. Изолацију поставити преко свих цеви и спојних комада. Датом позицијом предвидети и лако монтажну радну скелу. Инсталације се налазе на висини од 4м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|  | **топла вода** |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 10.50 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 64.84 |  |  |
|  | 1" | м1 | 26.67 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 19.58 |  |  |
|  | 6/4" | м1 | 30.14 |  |  |
|  | **циркулација** |  |  |  |  |
|  | 1/2" | м1 | 45.89 |  |  |
|  | 3/4" | м1 | 28.35 |  |  |
|  | 1" | м1 | 19.79 |  |  |
|  | 5/4" | м1 | 27.91 |  |  |
| 1.10 | Набавка потребног материјла, довоз и обрада гипсаних маски РШ=80цм као опшивка водоводних вертикала В6 и В3 на одговарајућој поцинкованој подконструкцији, бандажирањем спојева, глетовање и фарбање у одговарајућем тону. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 24.00 |  |  |
| 1.11 | Набавка потребног материјала и крпљење свих отвора продужним малтером кроз зидове и међуспратне конструкције са уградњом одговарајућих ПВЦ хилзни. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по отвору. | ком | 24.00 |  |  |
| 1.12 | Чишћење свих хоризонталних лежећих олука од разног талога (лишће, прашине) прање истих вапом као и провера свих одводних вертикала. Собзиром да у хоризонталним олуцима постоје грејни каблови (грејачи за олук) на ПВЦ одстојницима, исте приликом прања демонтирати и поново након прања монтирати на одговарајућим одстојницима и на одговарајућем размаку. Све спојеве олучних хоризонтала проверити и искитовати одговарајућим китом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 97.00 |  |  |
| 1.13 | Провера свих продора канализационе вентилације , прозора и сливних решетки од цурења, санација оштећења, испирање одводних канала са прозора и чишћење талога у сливницима.Комплетне радове извести на крову уз примену одговарајућих мера заштите за рад на висини ( сигурносни појас и др.) Сав талог прикупити, изџакирати , спустити и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | канализациона вентилација | ком | 11.00 |  |  |
|  | прозори | ком | 7.00 |  |  |
|  | сливне решетке | ком | 11.00 |  |  |
|  | Завршно чишћење просторија и простора око објекта по завршетку посла са одвозом шута са привремене на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | | | |  |
|  | **ПДВ 20%:** | | | |  |
|  | **УКУПНО СА ПДВ-ОМ:** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Табела 2** | |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СЕПАРАТОР СУНЦЕ**  **ПАРТИЈА 2** | | | | | |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **ЈЕД. МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЈЕД. ЦЕНА** | **УКУПНО** |
| **1** | **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1.8 | На основу захтева Инвеститира долазак екипе, и снимање (камером) трасе технолошке канализације од судопере у кухињи до сепаратора масти и уља. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
| 1.9 | Обележавање трасе на поду кухиње и пажљиво разбијање пнеуматским (хилтима) машинама и разбијање армирано бетонске двоструке подне плоче д=20цм а ширине 50цм,на делу пролаза канализационе мреже. Сав шут утоварити и извести на привремену депонију и одвести на градску депонију. д=20цм а ширине 50цм,на делу пролаза канализационе мреже. Сав шут утоварити и извести на привремену депонију и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 9.70 |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  |  |
|  | Ископ насутог и набијеног материјала, са пажљивим откривањем дела канализационе трасе од прикључка до главног технолошког вода Ф110. Сав ископани материјал одвести на привремену депонију, утоварити у транспортно возило и одвести на градску депонију.  Обрачун по м3. | м3 | 3.88 |  |  |
| 1.11 | Пажљива демонтажа оштећене канализационе мреже из рова (ПВЦ цеви Ф75мм) са свим одговарајућим фазонским елементима, изношење, утовар и одвоз на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 9.70 |  |  |
| 1.12 | Набавка ПВЦ канализационих цеви Ф110 са свим одговарајућим фазонским елементима, монтажа истих са насипавањем и покривањем цевне мреже ситним песком. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 9.70 |  |  |
| 1.13 | Набавка, довоз и насипавање рова тампоном са набијањем у слојевима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3. | м3 | 3.00 |  |  |
| 1.14 | Набавка одговарајућег материјала и бетонирање првог слоја армирано бетонске подне плоче бетоном МБ30 дебљине д=8цм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 4.85 |  |  |
| 1.15 | Набавка одговарајућег материјала, припрема, довоз и бетонирање горње конструктивне плоче са армирањем д=12цм са фином завршном обрадом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 4.85 |  |  |
| 1.16 | Израда хидроизолације изнад прве армирано бетонске плоче од цементне двокомпонентне хидроизолационе масе у три независна премаза. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 4.85 |  |  |
| 1.17 | Завршна обрада подне плоче на делу канала епоксидним малтером у тону као и постојећа. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 4.85 |  |  |
| 1.18 | Демонтажа старог, неисправног, набавка и уградња новог аналогног термостата, 1ТМТЕ 077, 230V,16А,0°...+60°С, хистереза 1°С, монтажа DIN шина, ЛЕД са уградњом потребног напона каблом PPY 3\*2,5мм у одговарајућој каналици просечне дужине 10м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 1.00 |  |  |
| 1.21 | Завршно чишћење градилишта и враћање инвентара. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
|  | **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** | | | |  |
|  |  |  |  | пдв: |  |
|  | | УКУПНО са ПДВ-ом: | | |  |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА – ПАРТИЈА 2 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА** | | |
|  | **Без пдв-а** | **Са пдв-ом** |
| **РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ – Шекспирова**  **Табела 1** |  |  |
| **СЕПАРАТОР- Сунце**  **Табела 2** |  |  |
| **УКУПНО ПАРТИЈА 2**  **Табела 1 + Табела 2** |  |  |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА табела 1+2:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:** Табела 1 – ДБ Шекспирова, ул. Шекспирова бр.8, Општина Савски венац, Београд;

Табела 2 – ДБ Сунце, ул. Исмета Мујазиновића бр.4а, Општина Нови Београд, Београд

* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године.).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **ПАРТИЈА 3** | | | | | | |
| **Грађевинско занатских радова на инсталацији - Дневни боравак Обреновац** | | | | | | |
|
|
| **Табела 1** | | | | | | |
| Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени у складу са важећим нормативима и правилима струке. | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | |
| **1** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Обележавање и заштита радова и корисника објекта у време радова. |  | |  |  |  |
|  | Обзиром да се ради о фрекфентном простору који користи јавност, неопходно је добро и видно обележити и заштитити све радове који се изводе, у складу са важећим прописима и стандардима за ту врсту радова. |  | |  |  |  |
|  | Позиција се односи на све просторије и делове дворишта, у којима се врше радови или се користе за комуникацију. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. |  | |  |  |  |
| **1а** | Обележвање и заштита радова који се изводе у објекту | паушал | | 1.00 |  |  |
| **1б** | Обележвање и заштита радног простора ван објета | паушал | | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Заштита подова картоном и пвц фолијом, у просторијама које се користе за комуникацију током извођења радова. |  | |  |  |  |
|  | Као заштиту користити наменски картон веће дебљине за облагање и заштиту и наменску ПВЦ фолију веће дебљине, како не би дошло до оштећивања. Неопходно је да се фолија причврсти тракама по ободу просторија како не би дошло до продора прашине. |  | |  |  |  |
|  | Позиција укључује израду застора од заштитне фолије на свим пролазима и вратима, како би се спречио продор прашине са градилишта у просторије које нису предмет радова. |  | |  |  |  |
|  | обрачун по м2 развијене површине | m2 | | 50.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | Изношење опреме и реквизита из просторија у којима се изводе радови. |  | |  |  |  |
|  | Опрему за време радова депоновати у оквиру објекта на локацију коју одреди Инвеститор. |  | |  |  |  |
|  | У цену урачунати и враћање намештаја и опреме на првобитну позицију. |  | |  |  |  |
|  | Позиција се односи на све просторије и делове дворишта, у којима се врше радови или се користе за комуникацију. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² простора у коме се изводе радови. | m2 | | 50.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **1** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **2** | **РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  |  |  | |  |  |  |
| **1** | Рушење и демонтажа постојећих тротоара, ради израде хидрантске мреже |  | |  |  |  |
|  | Шут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине пода | m2 | | 15.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Уклањање подних облога у просторији кроз које пролази хидрантска мрежа у поду. |  | |  |  |  |
|  | Пажљива демонтажа постојеће подне облоге од керамике са соклама, и уклањање слоја за пад до АБ плоче. |  | |  |  |  |
|  | Шут прикупити, утоварити и одвести на градску депонију. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине пода | m2 | | 8.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | Обијање постојећег темељног зида дебљине д=38 цм на делу испод парапета. |  | |  |  |  |
|  | Рушење и пробијање извести пажљиво са правилним одсецањем ивица, са прикупљањем шута и одвожење на градску депонију до 20 км. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m². | m2 | | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **4** | Обијање постојећег преградног зида од иверице и гипса испод степеништа на делу где пролази траса хидранске мреже. инсталација. |  | |  |  |  |
|  | Рушење и уклањање извести пажљиво са правилним одсецањем ивица, демонтажом профилисане конструкције од метала, прикупљање исте и одвожење на градску депонију до 20 км. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине | m2 | | 6.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **5** | Демонтажа постојеће зидне преграде са свим стакленим, столарским и гипсарским елементима. |  | |  |  |  |
|  | Позиција се односи на преградни гипсани зид д=12 цм са вратима у степенишном простору. |  | |  |  |  |
|  | Пажљиво рушење и уклањање зида од гипса са одвожењем шута на градску депонију на градску депонију до 20 км. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² укоњеног зида. | m2 | | 5.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **6** | Демонтажа степенишне ограде између приземља и првог спрата. |  | |  |  |  |
|  | Металну ограду пажљиво демонтирати, без извлачења анкер плоча. Тако демонтирану оставити у дворишту на месту где одреди корисник објекта. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по м'. | м | | 5.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **7** | Ископ, одлагање и поновно насипање и набијање земље за потребе полагања хидрантске мреже |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата све земљане радове, укучујући набавку и испоруку песка за полагање цеви. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 изведених радова. | м3 | | 15.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | **РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **3** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Израда слоја за пад у просечној дебљини 8cm са уградњом арматурне мреже. |  | |  |  |  |
|  | Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејани шљунком "јединицом", размере 1:3. Армирати је мрежом Q 131, поставњеном у средини слоја. У дату цену улази и арматура |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по м² кошуљице | m2 | | 8.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Обрада нестабилних и испуцалих слојева зида цементним малтером. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене ширине изведене позиције. | m2 | | 2.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **4** | **ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Израда хидроизолационог слоја просторије кроз које пролази хидрантска мрежа. |  | |  |  |  |
|  | Хидроизолацију израдити од два слоја хидроизолационог материјала на бази цемента. |  | |  |  |  |
|  | За израду хидроизолационог слоја предвиђен је да се користи једнокомпонентни цементни малтер модификован полимерима. |  | |  |  |  |
|  | Уградња материјала треба да је у свему по упутству произвођача материјала. |  | |  |  |  |
|  | Пре почетка наношења хидроизолације на спојевима под-зид направити холкере и попунити рупе око продора цеви водовода и канализације кроз зидове, материјалом из система или по препоруци произвођача хидроизолационог материјала. |  | |  |  |  |
|  | Полимерцементни малтер наносити четком, глетером или ваљком у најмање два слоја. Сваки појединачни слој треба да се осуши пре наношења следећег. Дебљина сваког слоја је 1-2мм, у складу са захтевима у упутству произвођача. |  | |  |  |  |
|  | На саставима подова и зидова и споју са подним сливником, спој локално армирати траком од стакленог воала или полиестер тканине. |  | |  |  |  |
|  | На делу контакта са зидом, подићи изолацију у висини од 30 цм. На делу прелома и продора поставити полиазбитол армирану стаклену мрежицу. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине изведене позиције. | m2 | | 8.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Израда хидроизолационих слојева лежишта вертикалног подног сливника. |  | |  |  |  |
|  | Хидроизолацију израдити од два слоја лепенке на бази битуменске масе. |  | |  |  |  |
|  | Подлогу добро очистити и премазати битулитом "А" у целој површини. |  | |  |  |  |
|  | Цена обухвата и санацију канала материјалом на цементној бази где је и ако је потребно. |  | |  |  |  |
|  | Оба слоја израђују се од пластомер битуменске траке (лепенке) са улошком од стакленог воала и пластомерним битуменом, типа KONDOR V-4, у складу са СРПС ЕН 13707, СРПС ЕН 13969 Тип Т. |  | |  |  |  |
|  | На делу прелома и продора поставити полиазбитол армирану стаклену мрежицу. |  | |  |  |  |
|  | Лепенку варити 100% за подлогу као и дуж спојева-преклопа. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² комаду изведене позиције. | m2 | | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | Набавка неопходног материјала, транспорт и израда хидроизолације на цементној бази на местима прераде и спајања нове и постојеће инсталације. |  | |  |  |  |
|  | За израду хидроизолационог слоја предвиђен је да се користи једнокомпонентни цементни малтер модификован полимерима. |  | |  |  |  |
|  | Уградња материјала треба да је у свему по упутству произвођача материјала. |  | |  |  |  |
|  | Пре почетка наношења хидроизолације на спојевима под-зид направити холкере и попунити рупе око продора цеви водовода и канализације кроз зидове, материјалом из система или по препоруци произвођача хидроизолационог материјала. |  | |  |  |  |
|  | Полимерцементни малтер наносити четком, глетером или ваљком у најмање два слоја. Сваки појединачни слој треба да се осуши пре наношења следећег. Дебљина сваког слоја је 1-2мм, у складу са захтевима у упутству произвођача. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² изведене позиције. | m2 | | 2.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **4** | **ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **5** | **РАДОВИ НА УГРАДЊИ ПП БРАВАРСКИХ ЕЛЕМЕНАТА** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Набавка, транспорт и уградња једноклилних врата димензија 100/215цм, која испуњавају неопходне ПП стандарде за просторије дате намене. |  | |  |  |  |
|  | Конструкција од кутијастих челичних профила, двострано обложена челичним лимом. |  | |  |  |  |
|  | Шток типа „Z“ са три или четири стране. |  | |  |  |  |
|  | Крило врата је са испуном од тврдо пресоване камене вуне високе густине са специјалном изолацијом. |  | |  |  |  |
|  | Финална обрада: пластификација противпожарна у РАЛ-у 7035Оков према начину отварања, елоксиран, са 2 шарке штелујуће за аутоматско затварање. |  | |  |  |  |
|  | Противпожарна челична брава и цилиндар “Циса”. |  | |  |  |  |
|  | Противпожарна квака марке “Хоппе” или слично, заобљена, пресвучена ПВЦ-ом. |  | |  |  |  |
|  | Дебљина крила врата је 60 мм. |  | |  |  |  |
|  | Уградити термоекспандирајућу траку у штоку врата. |  | |  |  |  |
|  | Врата морају поседују атест о противпожарности Института ИМС у Београду, СРПС У.Ј1.160, на 90 мин. противпожарности. |  | |  |  |  |
|  | Врата морају да имају таблицу на крилу, која садржи фабричке податке о сертификату врата и о техничким подацима врата. |  | |  |  |  |
|  | Брава. односно контрола приступа треба бити обострана. |  | |  |  |  |
|  | На врата уградити падајући праг који се у тренутку када се врата затворе спусти и задихтује зазор измедју крила врата и пода. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду уграђених врата. | ком | | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **5** | **РАДОВИ НА УГРАДЊИ ПП БРАВАРСКИХ ЕЛЕМЕНАТА** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **6** | **ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Набвка потребног материјала, транспорт неопходног материјала и репарација облоге елемената фасаде. |  | |  |  |  |
|  | Позиција се односи на елементе темењног зида и парапета на местима на којима је изведен продор инсталација. |  | |  |  |  |
|  | Позицијом је предвиђено облагање екструдираним полиестелиреном, са свим предрадњама, као и типловање исте за фасадни зид. |  | |  |  |  |
|  | Материјал се лепи наменским лепком, наношењем лепка на комплетну подлогу равномерно. Пре лепљења фасаду премазати прајмером и очистити од прашине. |  | |  |  |  |
|  | Мање неравнине од 1 - 2цм изравнати малтером, а локалне избочине уклонити. |  | |  |  |  |
|  | Неравнине веће од 2цм нивелисати уградњом изолационих плоча. |  | |  |  |  |
|  | Порозне подлоге претходно третирати прајмером из система произвођача лепка. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по m² развијене површине изведене позиције. | m2 | | 2.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Набвка потребног материјала, транспорт и израда за заштиту и адхезију термичког слоја. |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата наношење лепка у два слоја са уградњом мрежице између. На делу зида где се ради преко постојећег малтера предвидети контакт прајмер. |  | |  |  |  |
|  | Да би се побољшала адхезија плоча и армираног слоја, на плоче се прво наноси танак слој лепка по целој површини плоче. |  | |  |  |  |
|  | Да би се спречила појава пукотина, на угловима код прелома и отвора, фасаду треба додатно армирати комадима мрежице минималних димензија 45x25цм, постављеним под углом 45° у односу на хоризонталу. |  | |  |  |  |
|  | Око отвора и прелома, врши се и уградња угаоних профила и окапница од алуминијума за ојачање ивица и профила за заптивање спојева са столаријом. |  | |  |  |  |
|  | Будући да се радови изводе на делу фасаде који је на малој висини од тла, неопходно је поставити додатни слој арматурне мреже ради повећања |  | |  |  |  |
|  | Мрежицу додатно фиксирати типловима са металним језгром а у појасу од 2м ширине од ивице објекта са мин. 8 ком/м2. |  | |  |  |  |
|  | У цену је укључен сав материјал, заједно са уградним лајснама. |  | |  |  |  |
|  | Изведени радови обрачунавају се по m2 развијене површине изведених радова. | m2 | | 6.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | Набвка потребног материјала, транспорт и израда завршне фасадне облоге у гранулацији и боји коју одреди Инвеститор. |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата прописно наношење завршног слоја фасадне облоге, са свим предрадњама и справљањем узорка на увид Инвеститору. |  | |  |  |  |
|  | Припрема подлоге подразумева да је неопходно обрусити рисеве од глетерице брусним папиром и oсновни премаз нанети четком у једном слоју. |  | |  |  |  |
|  | На овако припремљену подлогу нанети слој декоративног силикатног малтера у дебљини гранулације. Површина се финално обрађује пластичном глетерицом, тако да се добије површина са заглађеном текстуром. |  | |  |  |  |
|  | На фасади боја мора да буде уједначеног тона, без мрља и видљивих радних наставака. |  | |  |  |  |
|  | Изведени радови обрачунавају се по m2 развијене површине изведених радова. | m2 | | 6.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **6** | **ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **7** | **КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Набавка материјала, транспорт и уградња противклизних керамичких подних плочица. |  | |  |  |  |
|  | Керамика мора бити отпорна на хемијска средства (хигијенска средства). |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата и израду сокли по ободу просторије у висини до 30цм. |  | |  |  |  |
|  | Ширина фуга - 2мм. Фуге треба да су правилно и потпуну испуњене фуг масом. При припреми фуг масе и фуговању у потпуности се придржавати упутства произвођача материјала. Фуг маса мора бити флексибилна, водоотпорна и водоодбојна, типа Ceresit CE 40, или слично. |  | |  |  |  |
|  | Керамичке плочице уграђују се лепљењем. При припреми лепка и наношењу материјала у потпуности се придржавати упутства произвођача материјала. Простор између керамичких плочица и подлоге мора бити потпуно испуњен, никакве шупљине нису дозвољене. |  | |  |  |  |
|  | Општи захтеви које треба да задовоље керамичке плочице су: -паковања плочица морају да буду обележена по стандарду; -ивице плочица морају бити праве, међусобно паралелне и неоштећене, одступања од правог угла нису дозвољена; -плочице које се уграђују у истој просторији морају да су истог калибра и тона; -површина плочица мора бити без пукотина, улегнућа, мрља, мехурића, власавости (пукотине које личе на власи косе); -боја мора бити уједначена, уколико има декорације не сме бити грешака у декорацији. |  | |  |  |  |
|  | Димензије и дезен и врсту плочица бира представник наручиоца. |  | |  |  |  |
|  | Минимална дебљина плочица, за подне плочице 8,5мм. Према начину производње керамичке плочице треба да су пресоване (ознака Б). |  | |  |  |  |
|  | По степену упијања воде, подне плочице треба да припадају некој од следећих група: BIa (E ≤ 0,5%) или BIb (0,5% < E ≤ 3%) |  | |  |  |  |
|  | Горња површина плочица треба да је глазирана (мат, глатка) - ознака GL. На глазираним плочицама не сме бити неглазираних површина, рупица на глазури, грешака покривених глазуром, задебљања глазуре ни девитрификације глазуре (недопуштена кристализација глазуре која је видљива). |  | |  |  |  |
|  | Према отпорности на абразију (хабање) подне керамичке плочице треба да припадају класи PEI IV (означава се и као класа 4 или класа G). Од подних плочица се захтева да задовоље коефицијент клизавости R9. |  | |  |  |  |
|  | Притисна чврстоћа лепка не сме бити мања од чврстоће подлоге.  Боју фуг масе бира представник инвеститора. |  | |  |  |  |
|  | Изведени радови обрачунавају се по м2. Необложене површине до 0,5м2 се не одбијају. | m2 | | 8.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **3** | Замена керамичке подне и зидне облоге у просторијама приземља, на местима на којима је вршена интервенција на водоводним и канализационим инсталацијама. |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата набавку потребног материјала, транспорт и уградњу керамичких плочица, у свему према узору на постојеће плочице у купатилу. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 изведених радова, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 5.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **7** | **КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **8** | **СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **4** | Набавка потребног материјала, транспорт и израда гипс-картонског противпожарног зида. |  | |  |  |  |
|  | Позиција подразумева израду преграда од дуплих гипсаних противпожарних облога д=12.5 мм на подконструкцији д=10цм, са испуном од тврдо пресоване минералне вуне. Укупна дебљина зида 15 цм. |  | |  |  |  |
|  | Растојање између вертикалних СW профила у зидовима је 40цм. |  | |  |  |  |
|  | UW профиле на подовима и плафонима обложити самолепљивом траком за звучну изолацију и шрафити за под и плафон шрафовима. |  | |  |  |  |
|  | Вијци за причвршћивање гипс-картон плоча за подконструкцију треба да су на растојању 25цм. Главе вијака треба да су утопљене у дубину плоче око 1мм. Носећи профили се фиксирају најмање на три места и на растојањима не већим од 1м. |  | |  |  |  |
|  | Подконструкција на вратима се додатно ојачава UA профилима. |  | |  |  |  |
|  | Део зида са инсталацијама се изводи са двоструком подконструкцијом (због пречника цеви). За повећање крутости и стабилности, одвојене |  | |  |  |  |
|  | Код продора инсталација из зида треба изрезати отвор у гипс картону шири за 10мм од пречника цеви и ту шупљину испунити трајно еластичним фунгицидним китом (ако произвођач кита то захтева, претходно подлогу премазати прајмером). |  | |  |  |  |
|  | Сваки продор инсталација кроз зид се мора затворити и завршно обрадити тако да испуњава исте ПП стандарде као зид у коме се налази. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 површине изведених радова, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 5.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **8** | **СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **9** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Стругање старе боје и обијање нестабилних слојева |  | |  |  |  |
|  | Старе премазе који нису чврсти и подесни као подлога треба скинути одговарајућим поступком стругања. Скидање боје стругањем извести до потпуно здраве подлоге чије површине које се обрађују треба да су без металних делова, завртњева, анкера, смола, уља, масти, рђа, цементних малтера и сл. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 површине, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 50.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Припрема површина за бојење и равнање истих глетовањем малтерисаних зидова. |  | |  |  |  |
|  | Максимална допуштена влажност малтера зависи од врсте материјала који се примењује. Неопходно је да надзор одобри почетак извођења молерских радова. |  | |  |  |  |
|  | Спољашње углове заштитити уградњом алуминијумских угаоних профила. |  | |  |  |  |
|  | Глет масу наносити ручно или машински у три слоја. Водити рачуна да свуда маса буде једнаке дебљине (око 2-3 мм) и да нема неравнина. |  | |  |  |  |
|  | Позиција подразумева шмирглање након сваког нанетог слоја. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 површине, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 50.00 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **3** | Припрема површина за бојење и равнање истих глетовањем гипсаних зидова. |  | |  |  |  |
|  | Спољашње углове заштитити уградњом алуминијумских угаоних профила. |  | |  |  |  |
|  | Глет масу наносити ручно или машински у два слоја. Водити рачуна да свуда маса буде једнаке дебљине (око 2-3 мм) и да нема неравнина. |  | |  |  |  |
|  | Уколико надзор захтева нанети и трећи слој. Позиција подразумева шмирглање након сваког нанетог слоја. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 развијене површине, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 10.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **4** | Фарбање зидних површина полудисперзионим бојама за зидове. |  | |  |  |  |
|  | Заштитити од боје све површине које не подлежу бојењу, подове, столарију, санитарну опрему и електро фитинге и сл. фолијама и креп траком. |  | |  |  |  |
|  | Период сушења материјала између две „руке“ или период сушења нанетог материјала до наношења другог материјала треба да је у складу са препорукама произвођача материјала. |  | |  |  |  |
|  | Нијанса боје биће опредељена од стране инвеститора. Пробни премази се морају по жељи наручиоца извести за све премазе, различите по тону и начину извођења. |  | |  |  |  |
|  | Боју наносити у најмање два слоја, ручно (микрофибер ваљком, са што мањом употребом четке) или машински (пиштољем).  Премази боје морају да одају уједначену површину, без трагова четке или ваљка. |  | |  |  |  |
|  | Боја мора бити уједначеног интензитета (без мрља) и да потпуно покрива подлогу. |  | |  |  |  |
|  | Сви завршеци обојених површина морају бити равни и правилни. |  | |  |  |  |
|  | Извршени радови се обрачунавају по m2 површине, a мере се узимају на лицу места. | m2 | | 60.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **9** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **10** | **ЗАВРШНИ РАДОВИ** | | | | | |
| **р.б.** | **ОПИС** | **јм** | | **количина** | **јед. цена** | **УКУПНО** |
|  | | | | | | |
| **1** | Чишћење свих просторија, дворишта и отвореног јавног простора, у којима су обављани радови и које су коришћене за комуникацију. |  | |  |  |  |
|  | Позиција обухвата свакодневно и завршно чишћење просторија коришћених за комуникацију током извођења радова. Позиција подразумева уклањање свог шута и материјала који би спречавао неометано коришћење објекта упоредо са радовима. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун по квадратном метру очишћеног простора. | m2 | | 50.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **2** | Прикупљање техничке документације и израда записника за примопредају радова, у складу са важећим правилницима и нормативима. |  | |  |  |  |
|  | прикупљање техничке документације, учествовање у техничком пријему, примопредаја записника за инсталатерске радове и слично, а у свему према захтеву Наручиоца посла. |  | |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | паушал | | 1.00 |  |  |
|  | | | | | | |
| **10** | **ЗАВРШНИ РАДОВИ** |  | |  | **УКУПНО:** |  |
|  | | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **1** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **2** | **РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ** |  | | | | |
| **3** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **4** | **ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **5** | **РАДОВИ НА УГРАДЊИ ПП БРАВАРСКИХ ЕЛЕМЕНАТА** |  | | | | |
| **6** | **ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **7** | **КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **8** | **СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **9** | **МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |  | | | | |
| **10** | **ЗАВРШНИ РАДОВИ** | |  | | | |
|  | **УКУПНО ( без ПДВ-а):** |  | | | | |
|  | **ПДВ:** |  | | | | |
|  | **УКУПНО ( са ПДВ-ом):** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ**  **Партија 3- Табела 2** | | | | | | |
|  | | |  | Количина | Јединчина цена | Укупно |
| **Земљани радови** | | |  |  |  |  |
| **Ископ за ровове и шахтове** | | |  |  |  |  |
| Ров се копа машински и ручно. Ископ извршити у свему према техничким прописима и упутствима надзорног органа. Приликом ископа, материјал се одбацује најмање 1 м од ивице рова. Бочне стране правилно одсецати Извршити фино планирање дна рова, са тачношћу нацм. У цену м3 по овој позицији урачунато је и потребно разупирање рова (према техничким прописима и упутствима надзорног органа), евентуално црпљење атмосферске воде, сечење вађење корења и шибља, као и ископ за водомерни шахт. | | |  |  |  |  |
| Обрачун: по м3 ископа у зависности од дубине и категорије земљишта | | |  |  |  |  |
| Ископ 0-2м | | | м3 | 15.00 |  |  |
| **Песак** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, око и изнад цеви. Песак мора бити чист и без примеса органских материјала (трулеж муљ и итд).Песак се полаже читавом ширином рова, а дебљина слоја испод и изнад цеви дата је у детаљима овог пројекта. Прво се насипа слој испод цеви - постељица -која се може набијати ручно и машински.Цеви се полажу на завршеној и добро набијеној постејици Постељица ће бити набијена до 95% збијености по Проктору. По завршеној монтажи и испитивању цевовода и одобреној од стране надзорног органа песак се распореди читавом дужином цеви у одређеном слоју и ручно набије у слојевима дебљине 10-20 цм тако да се са стране цеви постигне збијеност од 95% по Проктору, а изнад темена цеви 80 %-90%. | | |  |  |  |  |
| Обрачун по м3 насутог песка | | | м3 | 3.00 |  |  |
| **Затрпавање рова земљом из ископа** | | |  |  |  |  |
| Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20-30цм, уз набијање и истовремено вађење подграде, уколико је има. Збијање извршити до природне збијености. До на 1.0 м од темена цеви збијање вршити само ручно. Преко 1,0 м од темена цеви, збијање је могуће и машински, према упуствима препорукама произвођача цеви. Приликом убацивања земље непосредно изнад цеви водити рачуна да материјал за насипање не садржи крупне и оштре комаде (преко 30 мм), који би оштетили цеви. Затрпавање рова почети тек по одобрењу надзорног органа. Обрачун: до м3 угађеног материјала. Запремина збијеног шљунка 2,0 мп/м3. | | | м3 | 12.00 |  |  |
|  | | | **Укупно земљани радови** | | |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **Хидрантска мрежа и опрема** | | |  |  |  |  |
| **Дуктилне ливено-гвоздене цеви (НП 16бар)** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа челичних поцинкованих цеви са свим потребним фазонским комадима (фитинзима), за извођење инсталације водовода у објекту и у рову ван објекта. Цеви монтирати по плану и спецификацији. У цену монтаже улазе сви потребни делови, материјал и радна снага, разношење цеви дуж рова, спуштање и полагање по нивелети, обележавање положаја цеви у објекту, сва штемовања и пробијање или дубљење зидова и међуспратне конструкције, сечење цеви, израда навоја (гвинтова), као и премазивање цеви битуменом или битулитом, заштита јутом и извођење термо изолације, развод цеви дуж објекта, пробијање потребних отвора, монтажа цеви испод плафона. Обрачунава се и плаћа по м’ монтираног цевовода у зависности од пречника цеви. | | |  |  |  |  |
| ПОЦ Ø 2" (50 мм) | | | м' | 27.16 |  |  |
| **Водомер (НП 16бар)** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа индустријског водомера тип ВWВ-С3 ДН 50 Инса или слично. Обрачун: по комаду. | | | ком | 1 |  |  |
| **Ливено-гвоздени затварачи са кратким вратилом и точком (НП 16 бар)** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа ЕВ затварача од сивог лива за радни притисак од 16 бара. Радове на монтажи извести према детаљима у пројекту и упутству надзорног органа. Обрачун: по комаду уграђеног затварача. ДН50 са испустом. | | | ком | 1 |  |  |
| **Неповратни вентил** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа неповратног вентила за радни притисак од 16 бар. Обрачун: по уграђеном комаду ДН50. | | | ком | 1 |  |  |
| **Хватач нечистоће** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа хватача нечистоће за радни притисак од 16 бар. Обрачун: по уграђеном комаду ДН40. | | | ком | 1 |  |  |
| **Испусни вентил** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа испусног вентила за радни притисак од 16 бар. Обрачун: по уграђеном комаду ДН40. | | | ком | 1 |  |  |
| **Холендер** | | |  |  |  |  |
| Набавка, траснпорт и монтажа холендера за радни притисак до 16 бар. Обрачун по уграђеном комаду ДН 50. | | | ком | 2 |  |  |
| **Редукција** | | |  |  |  |  |
| Набавка, траснпорт и монтажа ливено гвоyдене редукције за радни притисак до 16 бар. Обрачун по уграђеном комаду ДН 65/50. | | | ком | 1 |  |  |
| **Хидрантски ормарић** | | |  |  |  |  |
| Набавка и монтажа комплет пожарног хидранта са ормарић од нерђајућег челика - иноx димензија 500x500x140 мм, са пуним вратима, са ознаком "Х" на вратима. Комплет садржи следећу опрему: - црево Ø 52 мм x 15 м са спојкама - угаони вентил МС 2" са стабилном спојком Ø 52 мм - окретни наставак МС 2" - млазница Ø52/12 мм са засуном, - кључ за монтажу спојева “Ц”, - брава са три кључа. Након завршене монтаже извршити потребно испитивање хидрантске мреже, по прописима за противпожарну заштиту. Плаћа се по комаду уграђеног хидранта. | | | ком | 2 |  |  |
| **Вентили на хидрантском орамрићу** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа кугластог пропусног вентила. Обрачунава се и плаћа по ком. уграђеног вентила. | | |  |  |  |  |
| Вентил Ø 2" | | | ком. | 2 |  |  |
| **Носаци цеви** | | |  |  |  |  |
| Набавка и монтажа челичних носача, димензије ДН50, сходно потреби вешања цеви. Обрачунава се и плаћа по метру уграђених цеви заједно са обезбеђењем. | | | м' | 5 |  |  |
| **Заштита цеви** | | |  |  |  |  |
| Набавка и постављање лепљењем изолације на видно вођеним цевима хидрантске мреже, од изолационог плашта типа "Армафлеx" или изолационим материјалом другог произвођача, истих или сличних карактеристика. Изолациони плашт мора бити паронепропустан, а дебљина зида плашта је минимално 13 мм. Након израде изолације све спојеве обрадити самолепљивом траком. Обрачун по дужном метру изолованих цеви. | | | м' | 25 |  |  |
| **Ваздушни венил** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и монтажа ваздушних вентила са једном куглом за уградњу на врху хидрантских вертикала. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног вентила у зависности од пречника вентила. | | |  |  |  |  |
| Ваздушни вентил Ø 50 мм | | | ком | 1 |  |  |
| **Испитивање пожарних хидраната** | | |  |  |  |  |
| Испитивање пожарних хидраната на притисак и протицај у свему према важећим прописима, са прибављањем потврде о извршеном испитивању од стране овлашћеног предузећа за ову врсту радова. Обрачун по комаду. | | | ком | 2 |  |  |
| **Испитивање хидрантске мреже** | | |  |  |  |  |
| Испитивање изведене хидрантске мреже на пробни притисак два пута већи од радног у трајању од 12 сати по испитиваној деоници, по прописима за ову врсту радова. По прегледу мреже, обавезно заменити или поправити сва места на којима је дошло до процуривања. После извршене пробе на притисак, мрежу дезинфиковати, испрати и записнички предати кориснику. Плаћа се по м' испитане водоводне мреже. | | | м' | 26 |  |  |
| **Испиране и дезинфекција мреже** | | |  |  |  |  |
| Испирање и дезинфекција целокупне водоводне мреже у складу са важећим прописима и прибављање потврде о квалитету воде из мреже од надлежног института за ову врсту радова. Обрачун по м испране и дезинфиковане мреже. | | | м' | 26 |  |  |
|  | | | **Укупно за хидратнску мрежу** | | |  |
|  |  |
| **Бетонски радови** | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **Израда АБ шахте** | | |  |  |  |  |
| Набавка материјла, транспорт, справљање уграђивање и неговање водонепропусног бетона МБ-30 за израду водоводних шахтова. У цену по јединици урачуната је још и сва потребна арматура, оплата, малтерисање зидова цементним малтером у два слоја ( први дебљине 1,5 цм у размери 1:1 са глачањем до црног сјаја) бетон, израда анкер блокова и сви додатни земљани радови. | | |  |  |  |  |
| Обрачун: по м3 уграђеног бетона. | | | м3 | 3.50 |  |  |
| **Пењалице** | | |  |  |  |  |
| Набавака, транспорт, до места уградње, бојење минијумом у два слоја и монтажа ливено-гвоздених пењалица ДИН 1212. Пењалице уградити на сваких 20 цм, смакнуте од осе за по 5цм. Обрачун: по комаду. | | | ком | 7.00 |  |  |
| **Шахт поклопци** | | |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт, монтажа ливеногвоздених поклопаца за ревизионе силазе. Поклопци су округли чистог отвора 600 мм. Монтажу и уградњу поклопца извести према детаљима у пројекту и упутствима надзорног органа. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца. | | | ком | 1.00 |  |  |
| **Бетонска постоља испод затварача и рачви** | | |  |  |  |  |
| Израда бетонских постоља испод затварача и рачви у шахтовима бетоном МБ 20. Јединичном ценом је обухваћена сва потребна оплата, справљање и уграђивање бетона, као и остали трошкови који терете ову позицију. Обрачун по м3 уградјеног бетона | | | м3 | 0.50 |  |  |
|  | | | **Укупно за зидарске радове** | | |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **Рекапитулација** | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **Земљани радови** | | |  | | | |
| **Укупно за хидратнску мрежу** | | |  | | | |
| **Укупно за зидарске радове** | | |  | | | |
| **Укупно:** | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ПОЖАРНЕ ВОДЕ**  **Партија 3 - Табела 3** | | | | | | | | | | | | | |
| Пос | | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | | | Количина | | Јед. цена матетријала | | | Јед, цена рада | | Укупно материјал+рад: |
| (дин) | | | [дин] | | [дин] |
|  | | ОПШТА НАПОМЕНА: | | | | | | | | | | | |
|  | | Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука материјала наведеног у позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно стање - првобитно стање, свих места оштећених у току извођења радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати прописима. | | | | | | | | | | | |
|  | | Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у потпуности према прописима важећим за предметне врсте радова. | | | | | | | | | | | |
|  | | У цену се урачунава вредност свог наведеног материјала у позицијама укључујући и сав ситан неспецифицирани материјал, цену радне снаге и сви порези и доприноси за материјал и рад. | | | | | | | | | | | |
|  | | Цена укључује и израду све евентуалне потребне техничке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације. Пре израде свих РО израдити детаљни нацрт РО према једнополној шеми и поднети надзорном органу на писмену сагласност без које се орман не може уградити. | | | | | | | | | | | |
| **А.** | | **НАПАЈАЊЕ ХИДРОФОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА** | | | |  | |  | | |  | |  |
| **1** | | Испорука и уградња у постојећу разводну таблу објекта минијатурног заштитног прекидача - аутоматски осигурач, трополни, називне струје 16А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ЕН60898, сличан типу БМ617316 произвођача СЦХРАЦК . Комплет радови са уградњом и шемирањем табле од прекидача до прикључних клема. Прекидач напојити директно са довода напојног кабла у таблу. | ком. | | | **1** | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **2** | | Испорука и уградња редних клема за пресек 2.5мм² за уградњу на дин шину - Л1+Л2+Л3 + Н+ПЕ | кпл. | | | **1** | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **3.** | | Испорука и уградња кабла типа Н2XХ-Ј 5x2.5мм² од постојеће разводне табле до ормана постројења за подизање притиска. Кабал се полаже делом у зиду испод малтера и делом (испод степеништа) у "халоген фри" глаткој цеви Ø20мм на обујмицама на зиду. Комплет радови, са прикључењем кабла на оба краја и свим неопходним грађевинско занатским радовима. | м | | | **12** | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **4.** | | Испорука и уградња проводника типа П/Ф-Y 1x16мм² од постојеће ГШИП-а до постројења за подизање притиска . Кабал се полаже делом у зиду испод малтера и делом (испод степеништа) у "халоген фри" глаткој цеви Ø16мм на обујмицама на зиду Комплет радови, са прикључењем кабла на ГШИП и свим неопходним грађевинско занатским радовима. | м | | | **12** | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **5.** | | Остали ситан монтажни и инсталациони материјал - тврде глатке цеви, обујмице и сл. . | пауш. | | | **1** | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | **УКУПНО А:** | |  |
| **Б.** | | **УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА** |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **1** | | У просторији постројења за подизање притиска извршити изједначење потенцијала постављањем прстена траке по обиму просторије на који спојити све веће металне масе. Прстен је повезан на ГШИП проводником П/Ф-Y 1x16мм² . Комплет радосви са испоруком и уградњом материјала. Потребан материјал : |  | | |  | |  | | |  | |  |
| поцинкована трака 20x3мм, по обиму просторије | м | | | 12 | |  | | |  | |  |
| зидни носачи траке | ком. | | | 12 | |  | | |  | |  |
| поцинкована трака 20x3мм, просечне дужине 2м за израду спојева опреме са сабирницом | | ком. | | |  | |  | | |  |  |
| укрсни комад трака - трака | ком. | | | 6 | |  | | |  | |  |
| спој преко шелни за цеви 2" | ком. | | | 2 | |  | | |  | |  |
| спој преко завртња М8, са зупчастом подлошком, равним подлошкама и матицама | ком. | | | 3 | |  | | |  | |  |
| проводник П-Ф/Y 1x16мм² | м | | | 4 | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **2.** | | Остали ситан монтажни и инсталациони материјал | пауш. | | | 1 | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | **УКУПНО Б:** | |  |
| **Ц.** | | **ЗАВРШНИ РАДОВИ И МЕРЕЊА** |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **1.** | | Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити: |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта. |  | | |  | |  | | |  | |  |
| По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као: |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације, |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - испитивање функционалности појединих уређаја и опреме као и функционалности целокупне инсталације, |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - испитивање заштите од додирног напона у инсталацији - отпор петље квара. |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - мерење падова напона на прикључку потрошача, |  | | |  | |  | | |  | |  |
| - мерење прелазних отпора уземљења и слично. |  | | |  | |  | | |  | |  |
| Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. |  | | |  | |  | | |  | |  |
| Издавање свих потребних упутстава за касније одржавање је такође обавеза извођача. | кпл. | | | 1 | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **2.** | | За време монтаже обавезно унети све измене црвеним тушем у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа. | кпл. | | | 1 | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **3.** | | Урадити пројекат изведеног објекта на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекатмора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора. | кпл. | | | 1 | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | | **УКУПНО Ц:** | |  |
|  | | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | | |  |
| **А** | | **НАПАЈАЊЕ ХИДРОФОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА** |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **Б** | | **УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА** |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
| **Ц** | | **ЗАВРШНИ РАДОВИ И МЕРЕЊА** |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | **УКУПНО А+Б+Ц:** | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  | | |  | | | | | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**  **Партија 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**  **Табела 1+ Табела 2+ Табела 3** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**  **ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**  **ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ** | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | |  | | | | |
| **3** | |  | | | | |
|  | |  | | | | **УКУПНО( без ПДВ-а):** | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | | **ПДВ:** | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | **УКУПНО ( са ПДВ-ом):** | | | | |  | | | | |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА Табела 1+ Табела 2+ Табела 3:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:** Дневни боравак Обреновац, Обреновац, ул. Војводе Мишића бр.132
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА**  **САНАЦИЈА КУПАТИЛА СА УГРАДЊОМ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ**  **ПАРТИЈА 4** | | | | | |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **ЈЕД. МЕРЕ** | **КОЛ.** | **ЈЕД. ЦЕНА** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** |
| **I** | **ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојеће санитарне опреме у мокрим чворовима комплет са изношењем и лагеровањем на привремену депонију коју је Инвеститор унапред одредио. |  |  |  |  |
|  | Напомена: Сва употребљива опрема предаће се Инвеститору а неупотребљив записнички отписати, утоварити и одвести на градску депонију. |  |  |  |  |
|  | Комплет WCшоља са испирним цревима, ЕК вентилом и казанчетом | ком | 7.00 |  |  |
|  | Комплет умиваоник са сифоном и припадајућом батеријом | ком | 5.00 |  |  |
|  | Комплет инвентара у привременој кухињи II спрата, висећи елементи, парапетни елементи, орман и судопера | паушално | 1.00 |  |  |
|  | Демонтажа челичне туш каде која је узидана у зид са искључењем на прикључак и демонтажа туш батерије | ком | 3.00 |  |  |
|  | Демонтажа електричног бојлера од 80лит. са пражњењем, искључењем електро напајања и водоводног прикључка. | ком | 4.00 |  |  |
|  | Демонтажа комплет пратеће опреме, огледала, носача течног сапуна, држача пешкира и роло папира, комплет у сва четири тоалета у свих 10 кабина са предпростором. | паушално | 1.00 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојеће дрвене унутрашње столарије комплет са штоковима, изношење из објекта и лагеровање на привремену депонију. Све цилиндре и браве демонтирати и предати инвеститору. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | дим. 90\*205цм | ком | 5.00 |  |  |
|  | дим. 80\*205цм | ком | 8.00 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећег спуштеног плафона, хантер даглас, са изношењем истог на привремену депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 36.25 |  |  |
| 4 | Демонтажа постојеће расвете са искључењем електро напајања и демонтажа електро напајања до прве дозне ван тоалета. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по сијаличном месту. | ком | 12.00 |  |  |
| 5 | Обијање зидних и подних керамичких плочица заједно са цементном подлогом, џакирање шута, изношење и спуштање на привремену градилишну депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|  | подна керамика | м2 | 36.25 |  |  |
|  | зидна керамика | м2 | 196.80 |  |  |
| 6 | Демонтажа комплет водоводних инсталација од поцинкованих цеви заједно са вертикалама до подрумских просторија односно до вентила прикључка на хоризонтални развод у подруму. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по кабини. | ком | 13.00 |  |  |
| 7 | Демонтажа комплет канализационог развода заједно са вертикалама изведених од гусаних цеви до ревизија у подрумским просторијама односно прелаза у хоризонтали свих димензија заједно са подним сливницима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по санитарној кабини. | ком | 13.00 |  |  |
| 8 | Демонтажа постојећих електро вентилатора заједно са штуцнама и електро напајањем. Сву демонтирану опрему предати инвеститору. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 7.00 |  |  |
| 9 | Демонтажа електро прекидача и доводних каблова по плафонима и зидовима до прве дозне ван санитарног чвора. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комплету санитарног чвора. | ком | 4.00 |  |  |
| 10 | Обијање дотрајалог малтера са зидова, џакирање шута, изношење истог на привремену градилишну депонију. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 42.00 |  |  |
| 11 | Утовар шута са привремене градилишне депоније и одвоз на градску на удаљеност до 10км. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по тури, носивости до 5т. | тура | 4.00 |  |  |
| 12 | **Напомена:** Приликом извођења радова све подове у комуникационим просторијама које се користе, заштитити картоном и ПВЦ фолијом како не би дошло до оштећења подова. | паушално | 1.00 |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :** | | | |  |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **Јед.мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** |
| **II** | **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1 | Набавка, довоз материјала и израда комплет хоризонталног развода водоводних инсталација од ПВЦ цеви у санитарном чвору са свим одговарајућим фазонским елементима. Санитарни чвор обухвата у просеку три кабине и предпростор. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по санитарном чвору. | ком | 4.00 |  |  |
| 2 | Набавка, довоз потребног материјала и израда главних водоводних вертикала са прикључком на хоризонтални поцинковани развод у подрумским просторијама од пвц цеви Ф32мм и припадајућим фазонским елементима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1 | м1 | 25.00 |  |  |
| 3 | Набавка, довоз и уградња Геберит уградног блока у свим WC кабинама са прикључком на новоизведену канализациону мрежу. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 7.00 |  |  |
| 4 | Набавка потребног материјала, довоз и израда комплетног канализационог развода од ПВЦ цеви са свим фазонским елементима у свим санитарним чворовима заједно са вертикалама до прикључка у хоризонталном разводу у подрумским просторијама. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. |  |  |  |  |
|  | прелаз: пвц-гусане цеви Ф110 | ком | 3.00 |  |  |
|  | инсталација Ф110 | м1 | 29.60 |  |  |
|  | инсталација Ф75 | м1 | 24.80 |  |  |
|  | инсталација Ф50 | м1 | 12.00 |  |  |
|  | подни сливници Ф75 | ком | 5.00 |  |  |
|  | прохромски ревизиони поклопац дим.20\*20цм на главном ревизионом отвору вертикале | ком | 3.00 |  |  |
|  | подна прохромска решетка дим.15\*15цм | ком | 5.00 |  |  |
|  | вентилационе капе ПВЦ Ф110 | ком | 2.00 |  |  |
|  | вентилационе капе ПВЦ Ф75 | ком | 1.00 |  |  |
| 5 | Набавка и монтажа месинганих равних пропусних вентила са точком са испустом или без. Месингане вентиле уградити на свим главним вертикалама у подрумском делу просторије (прелаз цинк - пвц). |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | Ф32мм | ком | 3.00 |  |  |
|  | Ф20мм | ком | 4.00 |  |  |
| 6 | Набавка и монтажа пропусних вентила са пониклованим поклопцем на главној рачви поред вертикала санитарног чвора Ф15мм. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 9.00 |  |  |
| 7 | Набавка и уградња угаоних ЕК вентила |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 16.00 |  |  |
| 8 | Набавка, довоз и уградња пониклованих вентилационих решетки дим. 20\*20 цм на усисним вентилационим каналима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3.00 |  |  |
| 9 | Набавка, довоз и уградња електро вентилатора Ф120 на одводним вертикалама вентилације. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3.00 |  |  |
| 10 | Пробијање отвора кроз међуспратну конструкцију за пролаз вертикалних инсталација са обрадом истих након завршетка водоводног и канализационог развода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | паушал | 1.00 |  |  |
| 11 | Облагање водоводних и канализационих инсталација влагоотпорном гипсаном плочом на поцинкованој потконструкцији РШ=40цм са бандажирањем спојева. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м1. | м1 | 27.00 |  |  |
| 12 | Набавка одговарајућег материјала, довоз и израда опшивки геберита од влагоотпорне блажујке као подконструкције и шрафљење влагоотпорне гипсане плоче са просецањем отвора за канализациони одвод прикључка за шољу и тастера за казанче. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 7.00 |  |  |
| 13 | Набавка одговарајућег материјала, довоз и малтерисање свих унутрашњих зидова цементним малтером са крпљењем шлицева од инсталација. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 238.80 |  |  |
|  | Набавка потребног материјала, довоз и израда гипс картонских влагоотпорних плоча за преграде туш кабина на одговарајућој поцинкованој подконструкцији. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 6.80 |  |  |
| 14 | Набавка материјала, довоз и израда слоја за под од цементног естриха просечне дебљине д=5цм са финалном завршном обрадом и израдом холкера за изолацију у свим санитарним чворовима по етажи са одређивањем падова ка сливницима. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 36.25 |  |  |
| 15 | Набавка одговарајућег материјала, довоз и израда еластик хидроизолације у свим мокрим чворовима и туш кабинама до одговарајуће висине у свему према упутству произвођача. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 52.60 |  |  |
| 16 | Набавка потребног материјала, довоз и уградња зидних керамичких плочица на флексибилном лепку ,домаће пороизводње А класе са отвореном фугном од 2мм на висини преградних зидова у дезену и боји по избору Инвеститора, заједно са фуговањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 196.80 |  |  |
| 17 | Набавка потребног материјала, довоз и уградња подних керамичких плочица домаће производње А класе , са отвореном фугном од 2мм у дезену и боји по избору Инвеститора заједно са фуговањем. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 36.25 |  |  |
| 18 | Набавка материјала, радионичка израда, довоз и монтажа свих врата у санитарним чворовима од АЛ профила, одговарајућом испуном, комплетним оковом, бравом, цилиндром по систему лептир.Димензије по узетим мерама на лицу места. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | отвори дим.90\*205цм | ком | 5.00 |  |  |
|  | отвори дим.80\*205цм | ком | 8.00 |  |  |
| 19 | Набавка потребног материјала, довоз, и израда спуштеног плафона Ал конструкције (Армстронг) са испуном плочама Аtena teguar (Ал) дим.60\*60цм, пластифицирана у белој боји. Комплетну конструкцију спустити на одговарајућој коти коју одређује Надзорни орган. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 38.60 |  |  |
| 20 | Монтажа акрилне туш каде одговарајућих димензија са демонтажном маском, са одливним вентилом и чепом. Када треба да буде надградна, квадратног облика, укључујући батерију за туш каду и носач туша и одговарајући сифон за туш кабину. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3.00 |  |  |
| 21 | НАбавка потребног материјала, радионичка израда довоз и уградња ПВЦ хармоника врата са одговарајућим клизним системом на туш кабинама. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 3.00 |  |  |
| 22 | Набавка и уградња конзолне ВЦ шоље, тип ГЕБЕРИТ или слично, са одговарајућом ВЦ даском. У цену урачунати сав спојни и везни материјал. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |
|  | инвалидска | ком | 2.00 |  |  |
|  | стандардна | ком | 5.00 |  |  |
| 23 | Набавка потребног материјала, довоз и уградња тастера за дуго и кратко испирање вц шоље у белој боји. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 7.00 |  |  |
| 24 | Набавка и монтажа умиваоника од фајанса, беле боје, I класе, домаће производње, комплет са батеријом за топлу и хладну воду (доња монтажа) , и сифоном са чепом и материјалом за качење. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 6.00 |  |  |
| 25 | Набавка и уградња огледала дим 40\*60цм, са етажером на одговарајућој висини. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 6.00 |  |  |
| 26 | Набавка потребног материјала, довоз и уградња бојлера са прохромским казаном од 50лит. Тип: Дом Панчево или сл. Комплет са свим везивним материјалом и сигурносним вентилом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4.00 |  |  |
| 27 | Набавка и уградња пратеће опреме : |  |  |  |  |
|  | држач течног сапуна са дозатором | ком | 6.00 |  |  |
|  | држач роло папира | ком | 7.00 |  |  |
|  | држач убруса | ком | 6.00 |  |  |
|  | ВЦ четке | ком | 7.00 |  |  |
|  | корпе за отпатке | ком | 11.00 |  |  |
| 28 | Завршно чишћење објекта након завршетка радова и враћање инвентара у делу кухиње другог спрата. |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално. | Пау | 1.00 |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :** | | | |  |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А** |
| **IV** | **ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И РАСВЕТА** |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и уградња кип прекидача од 16А за електрични бојлер комплет са напојним каблом PPY 3\*2,5 просечне дужине 6м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду. | ком | 4.00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња двополних прекидача за расвету комплет са напојним кабловима за три сијалична места просечне дужине 8м. |  |  |  |  |
|  | Обрачун у комплету по санитарном чвору. | компл | 4.00 |  |  |
| 3 | Набавка и уградња расвете: |  |  |  |  |
|  | лед сијалица 60цм од 9Wизнад огледала | ком | 6.00 |  |  |
|  | надградна лед светиљка од 18W плафонска | ком | 11.00 |  |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :** | | | |  |
|  | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | | |  |
| I | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ | | | |  |
| II | ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ | | | |  |
| III | ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И РАСВЕТА | | | |  |
|  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:** | | | |  |
|  |  |  |  | **ПДВ:** |  |
|  | |  | **УКУПНО са ПДВ ом:** | |  |
|  | | |  |  |  |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова: Дневни боравак Корнелије Станковић,** Београд, ул. Корнелије Станковић 13
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд** | | | | | |
| **Дневни боравак Борска, Борска бр. 92, Раковица** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАФОНА У ДБ БОРСКА**  **ПАРТИЈА 5** | | | | | |
| **I** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** | | | | |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **Јед.мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **УКУПНО** |
| 1 | Изношење постојећег инвентара са тераса, са демонтажом постојећих лимених опшивки, као и део ограде коју је неопходно привремено демонтирати и лагеровати док трају радови. |  |  |  |  |
| Обрачун паушално. |  |  |  |  |
| 2 | Довоз и монтажа потребне цевасте скеле. Скелу урадити по важећим прописима и стандардима за ту врсту радова. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 24.00 | 380.00 |  |
|  | **УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** | | | | |
| **Ред.бр.** | **ВРСТА РАДОВА** | **Јед.мере** | **Кол.** | **Јед. цена** | **УКУПНО** |
| 1 | Набавка одговарајућег материјала, довоз и израда металне конструкције надстрешнице од одговарајућих кутијастих профила, стубова и кровних носача од кутија 40x40/3 и хоризонталних секундарних носача од кутија 40x20/2. Комплетну конструкцију заварити, обострано и изминизирати у два независна слоја. На крајевима кутија извршити затварање PVC чеповима и офарбати емаијл лаком у два независна слоја. |  |  |  |  |
| Обрачун по kg конструкције. | kg | 186.00 |  |  |
| 2 | Чишћење бетонских површина од разних талога, буђи, испиковати слабијих делова бетона и малтера, премазати подлогом и извршити хидроизолацију бетонских делова зидова једнокомпонентним сика премазима (Sikagard 500 W Elastic) у два независна слоја са уградњом еластичних трака на споју са челичним пластифицираним лимом. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 14.00 |  |  |
| 3 | Набавка, довоз и уградња челичног поцинкованог пластифицираног лима Т22 у боји по избору инвеститора са одговарајућом опшивком и причвршћивање шрафовима за лим. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2. | м2 | 24.00 |  |  |
|  | **УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А** | | | | | |
| **I** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| **II** | **ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а** | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | |  |
| **УКУПНО са ПДВ-ом** | | | | |  |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом

(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:** Дневни боравак Борска, ул. Борска 92, Београд
* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**ПАРТИЈА 6**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - МОЛЕРСКИ РАДОВИ У ДНЕВНИМ БОРАВЦИМА  Партија 6** | | | | | |
| **Поз.** | **Опис** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Цена** | **Укупно** |
| 1. | Крпљење, набавка боје и кречење зидова . Уклањање деградираних и слабо везаних делова предходне застите храпављење комплетних поврсина руцним алатом (брусном хартијом или целицним цеткама) санација оштећења у бетону поломер ценентним малтером,  отпрасивање комплетних поврсина , наносење два фасадна премаза на бази водорастворних акрилних дисперзија у боји по избору наруциоца  Обрачун по м2 | м2 | 14190 |  |  |
| **Укупно без ПДВ-а** | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | |  |
| **Укупно са ПДВ-ом** | | | | |  |

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а ,(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

* **критеријум за избор најпововољније понуде:** најнижа цена.
* **начин плаћања:** у року **од 45 дана** по испостављеним и обострано овереним ситуацијама, у складу са чланом 3. и 4. закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник републике Србије“, број 119/12 и 68/15). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања сe рачуна од дана службеног пријема рачуна.
* **фиксност цене:** Цена фиксна у динарима до окончања уговора;
* **место извођења радова:**

**-** ДБ Чукарица ,Поручника Спасића и Машаре 90, Чукарица;

- ДБ Младеновац , Дрварска број 1, Младеновац;

- ДБ Лазаревац , Душана Петровића Шанета бб, Лазаревац;

- ДБ Обреновац , Војводе Мишића 132, Обреновац;

- ДБ Стари град , Кнеза Милоша бр.4, Стари град;

- ДБ Вождовац , Булевар ЈНА 2-4; Вождовац;

- ДБ Сунце , Исмета Мујазиновића 4а, Бежанијска коса;

- ДБ Миријево ,Петраркина 4-8,Миријево;

- ДБ Борска , Борска 92,раковица.

- ДБ Барајево, Добривоја Максимовића 11,Барајево.

* **гарантни рок за изведене радове/ уграђену опрему**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 године рачунајући од дана пријема радова.)
* **рок важења понуде:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде).
* **рок извођења радова/уградња опреме:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарских дана од дана увођења у посао (рок завршетака радова најкасније до краја новембра 2019.године).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% (унети висину процента који ће поверити подизвођачу).
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (унети део предмета набавке који ће озвршити преко подизвођача).

**Упутство:** Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац структуре цене. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Место и датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_. \_\_\_. 2019. год. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

ЦЕНТАР ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Београд, Светозара Марковића 85а

Број:

Датум:

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**

**Закључен између уговорних страна:**

**1. Наручиоца:** Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Ул. Светозара Марковића 85а, Београд, МБ 07019157, ПИБ 101288696, рачун 840-1620-21 код Управе за трезор, кога заступа директор Петар Јорданов

*(у даљем тексту: Наручилац)*

и

**2** *. Извођача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назив банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: Извођач),*

*(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе извођача)*

***члан групе****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

***члан групе****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;*

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу члана 32., 52.став 1.и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке чији су предмет радови у дневним боравцима Центра, у осам партија, ЈН 06/19;

- да је Извођач поднео понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године , која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора .

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и Одлуке о додели Уговора број: \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, изабрао Извођача за извршење предметне набавке

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора су радови за партију/е \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у Дневном боравку/боравцима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ДБ Обреновац, ДБ Корнелије Станковић, ДБ Шекспир, ДБ Сунце или ДБ Борска), (у даљем тексту: радови), у свему у складу са понудом Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. годинe, која чини саставни део овог уговора, (у даљем тексту: понуда).

Извођач ће радове извести својим материјалом, средствима рада и радном снагом, у складу са усвојеном понудом, а према техничкој документацији, односно предмеру радова, сагласно утврђеним роковима, према важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова, правилима техничке струке, техничким прописима и спецификацијама са примењеним квалитетним грађевинским материјалима и опремом, те да за изведене радове обезбеди одговарајуће гаранције.

**Члан 2.**

У случају да извођач ангажује подизвођача:

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_.

„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_\_\_\_.

Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Члан 3.**

Уговорена цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Обрачун пореза на додату вредност се врши у складу са одредбама Закона о ПДВ-у.

Обрачун изведених радова ће се извршити на основу стварно изведених количина утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Уговорена цена је утврђена на бази постојеће техничке документације, односно предмера радова и обухвата све трошкове набавке материјала, помоћног материјала, радне снаге, извођења радова, транспорта, прикупљање шута, утовар, одвоз истог и истовар на депонију као и све друге трошкове и издатке које сноси извођач како би у потпуности извршио све Уговором предвиђене обавезе.

У цену је урачунато и свакодневно чишћење простора у ком се изводе радови, одржавање у складу са наменом објекта, као и завршно чишћење пре примопредаје радова.

Цена је фиксна за цео период трајања реализације уговора.

**Члан 4.**

Укупно уговорена цена из члана 3. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на рачун Извођача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке. Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити у року од 45 дана од дана обостране овере службеног пријема рачуна/окончане ситуације. Извођач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу. Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца, а што ће се регулисати закључењем анекса. Aнексом уговора биће обухваћени и евентуални мањкови радова.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

**Члан 5.**

Понуђач је дужан да у року од 10 дана по закључивању уговора са Наручиоцем у овој јавној набавци, а за партију за коју му је додељен уговор, достави банкарску гаранцију за:

1. добро извршење посла у корист Наручиоца, која ће бити безусловна, платива на први позив, у висини од **10% од процењене вредности набавке за партију за коју подноси понуду.** Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дуже од рока важења уговора.

2. **отклањање недостатака у гарантном року** (који не може бити краћи од две године), која ће бити безусловна, платива на први позив, у висини **5% од процењене вредности набавке за партију за коју подноси понуду.**  Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока.

**Уколико му је додељен уговор за више партија гаранција мора да се односи на сваку партију појединачно.**

Банкарска гаранција не сме садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће реализовати средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**Члан 6.**

Извођач је дужан да уговорене радове изведе за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( најкасније до краја новембра 2019. ) календарских дана од дана увођења у посао. Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Извођење радова се мора ускладити са дневним активностима корисника као и правилима и режимом рада и организације Установе, о чему ће извођач редовно консултовати руководиоца дневног боравка.

**Члан 7.**

Обавезе Наручиоца су:

1. да изврши пријављивање извођења радова надлежном општинском органу;
2. да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној форми;
3. да обезбеди вршење стручног надзора;
4. да благовремено решава, уз писмено и образложено мишљење надзорног органа:

* евентуалне вишкове и мањкове радова;
* евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

1. да на основу испостављеног рачуна, Извођачу плати уговорену цену за изведене радове;
2. да формира Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, која ће пратити реализацију уговора, извршити пријем радова и сачинити коначни обрачун уговорених и изведених радова.

**Члан 8.**

Наручилац ће Извођача увести у посао, у присуству надзорног органа.

Наручилац писмено обавештава Извођача и надзорни орган о датуму увођења Извођача у посао.

**Члан 9.**

Извођач се обавезује да након окончања извођења радова писаним путем о томе обавести Наручиоца.

Након изведених радова врши се квантитативна и квалитативна примопредаја, при чему ће се сачинити и одговарајући записник.

По извршеном квантитативном и квалитативном пријему и примопредаји изведених радова, Извођач се обавезује да сачини коначни обрачун изведених радова.

**Члан 10.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи \_\_\_\_\_ године, ( најмање две године), а за опрему према гаранцији произвођача, рачунајући од дана извршене примопредаје радова.

За сав уграђени материјал и опрему Извођач је дужан да преда Наручиоцу пратећу документацију: атесте, гаранције произвођача, упутства за употребу и друго.

Гарантни рок из става 1. овог члана почиње се рачунати од дана извршеног квантитативног и квалитативног пријема радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди Наручилац, осим оних који су последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења од стране Наручиоца.

У случају да, у току гарантног рока, Извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача или, уколико је то повољније за њега, реализује средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико средство обезбеђења буде реализовано на начин наведен у претходном ставу, Извођач је дужан да Наручиоцу преда ново средство обезбеђења, умањено за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализовано.

**Члан 11.**

Коначан обрачун ће се извршити по извршеној примопредаји изведених радова.

Коначним обрачуном утврђује се вредност изведених радова на основу стварно изведених и оверених количина уписаних у грађевинској књизи и јединичних цена из усвојене понуде.

Коначни обрачун садржи: вредност уговорених радова, податке да ли су радови завршени у уговореном року, а ако није колико износи прекорачење рока, начин исплате уговорених и изведених радова као и податке о томе који уговарач, по ком основу и у ком износу захтева наплату уговорне казне или накнаду штете, износ за наплату по окончаној ситуацији и друго.

**Члан 12.**

Ради обезбеђења података о току и начину изградње објекта, односно о извођењу појединих радова, извођач је дужан да на прописан начин води грађевински дневник и/или грађевинску књигу коју благовремено оверава надзорни орган и представник Извођача.

Извођач се обавезује на чување пословне тајне која се односи на предметни посао и податке са објекта Наручиоца.

Извођење додатних, накнадних као и непредвиђених радова по потреби ће се регулисати закључењем анекса уговора.

**Члан 13.**

Извођач је дужан:

- да организује место извођења радова на начин којим ће обезбедити приступ локацији, заштиту околине за све време трајања извођења радова,

- да обезбеди место извођења радова и примени све законске мере у циљу заштите објекта од пожара и провале,

- да изврши оспособљавање радника за безбедан рад, као и да обезбеди адекватну опрему намењену запосленима,

- да машине, оруђе, ручно и механизовано, радне платформе и друга опрема морају бити наменски технички исправне током процеса рада уговорених послова. Оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу мора имати важећи стручни налаз – атест,

- да омогући Наручиоцу стални надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала,

- да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

- да по завршетку радова, простор који је био предмет извођења радова, о свом трошку очисти, уреди и преда на даље коришћење Наручиоцу.

Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које Наручилац не сноси одговорност

**Члан 14.**

***А) ВИШАК РАДОВА***

Добављач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун **вишкова радова** по уговореним јединичним ценама, који мора да садржи преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем преко Извођача доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема.

Након усвајања предмера и предрачуна неуговорених вишкова радова од стране Наручиоца и закључења анекса уговора, Извођач се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла, сходно члану 5. тачка 1. алинеја 1. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом, односно у укупној вредности свих радова (уговорених уговором и анексом), у случају када је истекао рок важности гаранције за добро извршење посла за радове уговорене уговором.

***Б) НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ***

У случају да се укаже потреба за извођењем **непредвиђених радова** (радови који нису уговорени), Извођач је обавезан да благовремено, а најкасније 10 дана пре истека уговореног рока, достави надзорном органу на контролу и мишљење предмер и предрачун непредвиђених радова.

Надзорни орган проверава основаност предмера и предрачуна, опис позиција, количине и мишљење са детаљним образложењем доставља Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 5 дана од дана пријема.

Извођење непредвиђених радова, Наручилац ће уговорити са Извођачем у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, по претходно добијеном мишљењу Управе за јавне набавке да су испуњени услови за спровођење предметног поступка.

Извођач је обавезан да у року који одреди Наручилац, достави понуду за додатне радове према предмеру радова за који је добијено писмено мишљење надзорног органа. Понуда за додатне радове треба да садржи:

* предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача и надзорног органа (надзорни орган оверава да је сагласан са описима и количинама позиција)
* детаљну анализу цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска књига»). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Предмет преговарања је понуђена цена за извођење непредвиђених радова.

Након усвајања понуде за додатне радове од стране Наручиоца и закључења уговора, Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију за добро извршење посла, сходно члану 5. став 1. тачка 1. алинеја 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају уговором.

Закључењем анекса уговора за вишкове радова, односно уговора за непредвиђене радове и достављањем гаранција за добро извршење посла, Извођача стиче право за наплату радова из понуда за додатне радове - непредвиђени и вишкови радова који нису уговорени овим Уговором.

Надзорни орган није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (непредвиђени и вишак), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањак).

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних неуговорених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (појава воде и сл.). Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.

**Члан 15.**

Непредвиђени радови могу бити уговорени и уколико за њихово извођење постоји налог Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, односно уколико је постојала хитност за њихово извођење из члана 12. став 9. Уговора.

Уколико се у коначном обрачуну радова прикажу непредвиђени радови који су изведени по налогу Управе противпожарне полиције при МУП-у РС, а нису уговорени, трошкове таквих радова ће солидарно сносити Извођач и надзорни орган,аНаручилац их неће признати, нити надокнадити.

**Члан 16.**

У случају да Извођач неоправдано падне у доцњу и не заврши радове у уговореном року, обавезан је да на име уговорне казне плати Наручиоцу 0,5% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, а највише до 10% уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без посебног саопштења.

Уколико закашњење у завршетку радова траје дуже од периода обезбеђеног уговорном казном, Наручилац је овлашћен да реализује средство обезбеђења за добро извршење посла предвиђено чланом 5. овог Уговора.

Наручилац задржава право накнаде материјалне штете и изгубљене добити.

**Члан 17.**

Полазећи од предмета овог Уговора, Извођач је сагласан да Наручиоцу накнади сву штету коју овај претрпи у случају угрожавања укупне динамике извођења радова због неизвршења или кашњења са уговореним радовима кривицом Извођача.

Такође, Извођач прихвата да Наручиоцу накнади и сву штету, односно трошкове и издатке које овај претрпи у случају да Извођач својом кривицом не извршава обавезе сходно Уговору, прекине или обустави радове.

**Члан 18.**

Извођач радова је дужан да у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да је документује на прописан начин.

**Члан 19.**

Уговорне стране су сагласне да до раскида овог уговорног односа може да дође:

- ако наступе ванредни догађаји који онемогућавају извршење овог уговора или надлежни орган забрани извођење радова;

- ако Наручилац не извршавањем својих обавеза, на начин како је уговорено, битно доведе у немогућност Извођача да извршава своје обавезе, на начин како је уговорено.

Уговор се раскида писаном изјавом једне уговорне стране, која се доставља другој уговорној страни уз назначење по ком основу се раскида.

**Члан 20.**

На све околности и случајеве који нису предвиђени овим Уговором, примењиваће се одредбе позитивних законских прописа који регулишу предметну материју.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, сагласно Закону о облигационим односима, и другим позитивним прописима који регулишу предметну материју.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, Извођач и Наручилац утврђују надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 21.**

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) исл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

**Члан 22.**

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

**Члан 23.**

Под даном закључења уговора подразумева се дан када га обе уговорне стране потпишу и овере.

**Члaн 24.**

Угoвoр је сaчињeн je у 6 (шест) истоветних примeракa, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Учесник у заједничкој понуди \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомене:** *Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

**VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Приликом припремања понуде за јавну набавку радови у дневним боравцима Центра по партијама

**ЈН број 06/19, као понуђач:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ имао сам следеће трошкове :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Врста трошка** | **Износ трошка у динарима** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Укупан износ трошкова припремања понуде** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** *Достављање овог образца није обавезно.*

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис понуђача:**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке-**радови у дневним боравцима Центра** **ЈН број 06/19,** за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

* Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

М. П.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица понуђача)

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача у отвореном поступку јавне набавке - **радови у дневним боравцима Центра ЈН број 06/19,** за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примањ а или давања мита, кривично дело преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

М. П.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потпис овлашћеног лица понуђача)

***Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.***

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број 86/2015), као понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дајем

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке - **Радови у дневним боравцима Центра** **ЈН број 06/19,** за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развојуподнео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица**

**Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача\_,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив понуђача), код подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке - **радови у дневним боравцима Центра** **ЈН број 06/19,** за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис понуђача:**

**Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XIII ОБРАЗАЦ***

Радови у дневним боравцима Центра

**ЈН број 06/19**

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

У овај образац понуђач уписује назив лица коме су радови изведени, врсту изведених радова,број и датум уговора/фактуре, за изведене грађевинско занатске радове на најмање 3 (три) објекта високограње, у периоду од пет година пре објављивања позива за подношење понуда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив лица коме су радови изведени,**  **поосновууговора/фактуре** | **Врста изведених радова, по основу уговора /фактуре** | **Број и датум**  **уговора/фактуре** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*Потписовлашћеноглица понуђача:*

*МП*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Напомена:*

*\*У случају подношења заједничке понуде,група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде.*

*\*\*Уз наведени образац, као доказ, достављају се уговори/фактуре наведени у списку изведених радова, као и потврде лица коме су радови изведени, да су радови изведени у рокуи у свему у складу са уговором/фактуром*

*\*\*\* Уколико се из уговора не може утврдити да се односи на референтнеизведене радове (нпр. Уговор о пословној техничкој сарадњи и сл.), уз такав уговор потребно је доставити и спецификацију изведених радовакоја мора бити потписана и оверена од стране лица коме су радови изведени и добављача. У спецификацији изведених радова, потребно је навести врсту изведених радова.*

***XIV*  ОБРАЗАЦ**

Радови у дневним боравцима Центра

**ЈН број 06/19**

**ПОТВРДА ЛИЦА КОМЕ СУ РАДОВИ ИЗВЕДЕНИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив лица |  |
| Адреса лица |  |
| Особа за контакт - функција |  |
| Телефон и e-mail адреса |  |

*лице коме су радови изведени, издаје*

***ПОТВРДУ***

*Даје добављач*

|  |
| --- |
|  |

*(уписати назив и адресу добављача)*

извео грађевинско-занатске радове, у року и у свему у складу са уговором/фактуром бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године, следеће врсте (*уписати врсту радова*):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ова потврда се издаје на захтев извођача, а ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 06/19 .

*Потпис овлашћеног лица*

*коме су радови изведени:*

*Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Напомена:*

*\* Образац попуњава и потписује, односно и оверава лице коме су радови изведени по основу уговора/фактуре наведене у Обрасцу XIII – Списак изведених радова*